2023년도 콘크리트 기술경연대회 및

기술유공자 포상 신청 안내서

2023. 6.

주최 : 한국건설생활환경시험연구원

사단법인 한국콘크리트학회

주관 : 한국건설생활환경시험연구원

한국레미콘공업협동조합연합회

후원 : 산업통상자원부 국가기술표준원

1. 콘크리트기술경연대회 개요

가. 목적

콘크리트 기술경연대회 입상팀 시상 및 기술유공자 포상을 통하여

1) 콘크리트 기술자들의 사기를 고취하고 콘크리트산업의 경쟁력 강화

2) 콘크리트제품의 품질 중요성 인식 확산을 통하여 소비자 안전 확보

나. 포상규모

구 분	부문		포상 내역
기술 경연대회	품질 부문	일반부	산업통상자원부장관상 1팀 국가기술표준원장상 1팀 한국건설생활환경시험연구원장상 6팀 (금상 1팀, 은상 2팀, 동상 3팀)
		학생부	산업통상자원부장관상 1팀 국가기술표준원장상 1팀 한국콘크리트학회장상 2팀 특별상(유관단체장상)
	혁신부문 구조분야	학생부	산업통상자원부장관상 1팀 국가기술표준원장상 1팀 한국콘크리트학회장상 2팀 특별상(유관단체장상) 혁신상 8팀
기술유공자			산업통상자원부장관상 1명 국가기술표준원장상 1명 한국건설생활환경시험연구원장상 6명 (금상 1명, 은상 2명, 동상 3명)

※ 포상내역은 변경될 수 있음. 미성년자(고교생)는 포상금 수령시 보호자 동의서 필요

다. 추진일정

내 용	품질부문	혁신부문 구조분야	기술유공자
대회공고 및 신청서접수	7. 03(월) ~ 9. 01(금)
예비 심사	9. 04(월) ~ 9. 07(목)
시편 제작(유동성경연)	9. 12(화) ~ 9. 15(금)	-	-
현장(본) 심사	10. 10(화) ~ 10. 13(금)	11. 2(목)	10. 4(수) ~ 10. 27(금)
포상자 결정 및 추천	11. 09(목)	11. 09(목)	11. 09(목)
시상식	12. 15(금) 11시경

* 각 부문 필요시 예비 심사 생략 가능하며, 사정에 따라 일정이 변경될 수 있음 (변경 시 개별 공지)

라. 장 소

1) 기술경연 및 현장 심사

- 품질부문 일반부 : 한국건설생활환경시험연구원 대전충남센터(대전)

- 품질부문 학생부 : 한국레미콘공업협동조합연합회 부설 한국콘크리트시험원(오산)

- 혁신부문 구조분야: 한국콘크리트학회 행사장(제주  휘닉스 섭지코지)

2) 시상식: 한국과학기술회관 12층 SC컨벤션(서울 강남구 역삼동)

2. 포상 및 심사기준

가. 포상대상자 선정 기준

1) 기술경연대회 부문

- 콘크리트 기술경연대회에서 우수한 성적을 거둔 콘크리트 관련업체 참가팀 및 관련학과(고등학교 포함) 학생팀(콘크리트 기술경연대회 요강 참조)

2) 기술유공자 부문

- 콘크리트 관련업체의 전문지식과 기술 분야에서 10년 이상 공적을 쌓은 자로서 콘크리트 기술발전을 위해 크게 기여한 자

(콘크리트 기술유공자 포상 심사기준 참조)

나. 심사위원 구성 및 포상자 추천

1) 심사의 전문성‧공정성을 높이기 위하여 콘크리트 관련 전문지식과 기술 분야의 전문가 15인 이내로 심사위원을 구성

2) 정부포상업무지침, 산업통상자원부 장관포상 처리지침에 의거 포상 제한사유에 해당되는 자는 포상대상에서 제외

3) 콘크리트 기술경연대회 우수팀 및 기술유공자는 산업통상자원부 국가기술표준원 공적심사위원회의 심사를 거쳐 포상 훈격을 추천

3. 포상자 혜택

ㅇ 산업표준화법시행규칙 제16조제4항에 따라 산업통상자원부장관 표창(상)을 받은 경우 그 사유가 발생한 후에, 최초로 받아야 하는 제품에 대한 정기심사 면제

* 혜택근거 : 산업표준화법 시행규칙 제16조의 4항

콘크리트 기술경연대회 요강

[품질부문 일반부]

□ 예비심사

1. 실시목적

참가팀이 40개 팀을 초과할 경우 대회의 원활한 진행을 위하여 예비심사에 의해 본선 참가팀 40개 팀을 선정할 수 있음. (예비심사 진행시 심사기준에 따른 서류를 별도 요청할 수 있음)

2. 대상

신청 참가팀 전체

3. 참가제한

가. 최근 2년 이내 산업표준화법에 의한 1월 이상 표시정지 행정처분을 받은 공장에 소속된 팀

나. 최근 2년간 품질문제 등으로 사회적 물의를 야기한 공장에 소속된 팀

다. 각종 비위 또는 도덕성에 흠이 있거나 기타 상을 수여하기에 곤란한 사유가 있는 팀 등 정부포상규정상의 제외자

4. 예비 심사기준

가. 품질관리 및 기술개발 투자에 대한 관심도

1) 초고강도콘크리트품질인증마크, 건마크, Q마크, 정부 및 공공기관 품질인증마크 인증업체 우대

2) KS마크, ISO 9000․14000 인증업체 우대

3) 순환골재 사용업체 우대

4) 특허 출원·등록, 가공기술혁신, 신기술개발 실적 등 보유업체 우대

5) 한국산업표준(KS) 인증업무 운용요령 제28조(품질관리담당자의 자격)에 의거 품질관리자격 취득자 또는 콘크리트기사자격 취득자, 품질관리담당자 양성교육 이수자가 참여한 업체 우대

6) 기타 품질관리 관련 수상실적업체 우대

7) 과거 본 대회의 참가경력

나. 참가팀이 컨소시엄이 아닌 단독 참여업체 우대

참가 시 컨소시엄 구성을 최대 2개사로 제한하고, 팀당 3명까지 참가 가능

5. 예비심사 기준별 점수배점 및 선정

상위 점수 획득팀 순으로 40개 팀 선정

구분	기 준	배점	평가기준		평가
품질관리 및 기술개발 투자에 대한 관심도	① 품질인증마크 인증업체	20점	유	20점
			무	10점
	② KS(산업표준화 및 품질경영 혁신), ISO 9000 또는 ISO 14000 인증업체	10점	유	10점
			무	5점
	③ 순환골재 사용업체	10점	유	10점
			무	5점
	④ 특허취득 등	10점	유	10점
			무	5점
	⑤ 품질관리자격 취득자 또는 품질관리 담당자 양성교육 이수자	10점	2명 이상	10점
			1명	5점
			0명	0점
	⑥ 콘크리트 기능사, 산업기사, 기사 등 관련 자격 취득자 또는 콘크리트분야 기술교육 이수자	10점	2명 이상	10점
			1명	5명
			0명	0점
	⑦ 품질관리 관련 수상 실적 업체	10점	1회마다	2점
	⑧ 과거 본 대회의 참가 경력	10점	유	10점
			무	5점
컨소시엄 구성여부	컨소시엄 구성 여부	10점	단독	10점
			컨소시엄	5점
		100점

□ 본 심사

1. 심사항목

가. 콘크리트를 혼합 생산함에 있어서 품질 목표값과의 일치여부 평가

1) 콘크리트의 품질 목표값(보통 콘크리트) : 배합강도(정규분포곡선상의 평균값): 24 MPa, 목표 슬럼프: 180 ㎜, 공기량: 4.5 %

2) 콘크리트의 품질 목표값(고강도 콘크리트) : 배합강도(정규분포곡선상의 평균값): 60 MPa, 목표 슬럼프 플로우: 600 ㎜, 공기량: 3.5 %

2. 심사원칙

가. 팀별 각 평가항목의 득점을 합산한 종합점수를 기준으로 최종 입상팀 선정

나. 동점이 나오는 경우: 고강도 콘크리트 → 강도 → 슬럼프(슬럼프 플로) →  공기량 순으로 정함

다. 가점 부여

- 고강도 콘크리트 참가팀: 총점에 2점 가점

- 순환골재 사용 참가팀: 총점에 2점 가점

- 스마트공장 수준확인(Level 2 이상) 또는 ESG관련 인증  참가팀 : 총점에 2점 가점

라. 측정값(슬럼프(슬럼프 플로), 공기량)이 KS에 미달될 경우와 배합강도가 목표값의 KS(1회 목표값 85% 미만, 3회 목표값 100% 미만)에 미달될 경우 포상 순위에서 제외

마. 판정결과에 대한 이의 신청은 판정통보 후 7일 이내에 심사위원회에 제기하여야 하며, 심사위원회에서 심의 후 최종확정한다.

3. 세부 심사기준

가. 평가원칙

평가항목별 기준값에 대하여 편차가 작은 순에 따라 상대 평가하되 기본 점수는 50점으로 함

나. 평가항목, 배점 및 기준

구 분	배점	기준
		보통 콘크리트	고강도 콘크리트
슬럼프	20	180 ㎜	-
슬럼프 플로		-	600 ㎜
공기량	20	4.5 %	3.5 %
배합강도	40	24 MPa	60 MPa
강도 범위 R(최대값과 최소값의 차)	20	± 0 MPa	± 0 MPa

다. 순위에 따른 배점

순위	1	2	3	4	5	6	...	36	37	38	39	40
배점	100	98	96	94	92	90	...	20	18	16	14	12

라. 평가항목별 가중치

항 목	가중치
슬럼프(슬럼프 플로)	0.1
공기량	0.1
배합강도	0.2
강도 범위 R	0.1

마. 평점산정(사례)

구분 업체	슬럼프 (슬럼프 플로)				공기량				배합강도				품질				계	평점	종 합순위
	순위	점수	가중치	점수	순위	점수	가중치	점수	순위	점수	가중치	점수	순위	점수	가중치	점수
A	1	100	0.1	10	1	100	0.1	10	1	100	0.2	20	1	100	0.1	10	50	100	1
B	10	82	0.1	8.2	25	52	0.1	5.2	5	92	0.2	18.4	10	82	0.1	8.2	40.0	90	4
C	8	86	0.1	8.6	4	94	0.1	9.4	10	82	0.2	16.4	20	62	0.1	6.2	40.6	90.6	3
D	3	96	0.1	9.6	8	86	0.1	8.6	5	92	0.2	18.4	7	88	0.1	8.8	45.4	95.4	2

※ 평점 = 항목별 점수합계 + 기본점수

4. 심사방법

가. 심사개요

1) 상기 종목을 기준으로 재료 → 배합 → 슬럼프(슬럼프 플로) → 공기량 → 공시체 제작 → 강도(28일)를 측정하여 상기 콘크리트 품질 목표값과 일치되는 정도를 평가

2) 사용재료: 시멘트, 잔골재, 굵은골재(보통콘크리트: 최대치수 25 mm, 고강도 콘크리트: 최대치수 20 mm 또는 25 mm), 그 외 혼화재료(AE제, AE감수제, 고성능 AE감수제, 플라이애시, 고로슬래그미분말 등 기타)등 팀별로 30 L를 준비하여 당일 지참

(잔골재와 굵은 골재는 표면건조포화상태로 준비)

나. 제작방법

1) 팀당 혼합에서 공시체 제작까지 30분을 초과할 수 없고, 배합은 1회로, 믹서는 드럼 내부를 물청소 하고 젖은 걸레로 닦은 후 혼합하며 공시체는 3개(Φ100 × 200 mm)를 제작함

2) 다짐, 비빔 시간(3분 이내)등은 KS를 준용하고, 양생은 수중양생으로 KS의 표준양생으로 함

- 공시체의 캐핑은 그라인딩으로 하며 공시체 제작 시 다짐은 2층으로 분할하여 각 층 11회 다짐을 원칙으로 함

2) 주최측에서는 필요설비를 제공하고 참가자가 직접 혼합함

(믹서규격: 트윈샤프트믹서, 용량 80 L, 5.6 kW, 50 rpm)

- 공시체의 양생 및 캐핑은 주최측에서 일괄적으로 실시함

3) 슬럼프(슬럼프 플로)와 공기량 측정은 심사위원 입회하에 참가팀이 직접 1회 실시하고, 공시체 강도 측정도 심사위원 입회하에 실시함

4) 슬럼프(슬럼프 플로)와 공기량 등 시험 시 KS의 시험 방법 절차에 위배되는 경우에는 실격처리 함

※ 단, 공기량시험은 습식으로 한국산업표준(KS F 2421)에서 요구하는        공기량측정기로 실시함

[품질부문 학생부]

□ 예비심사

1. 실시목적

예비심사를 통해 참가팀을 40개 팀 이내로 선정하여 대회의 원활한 진행을 도모하고자 함(예비심사 평가결과: 본 심사에는 미반영)

※ 참가 신청팀이 40개 팀 이내일 경우 예비심사 미실시

2. 대상

신청 참가팀 전체

3. 참가제한

가. 지난 대회 참가 신청팀 중 특별한 사유 없이 본심사(시편제작), 시상 등에 불참한 팀

나. 동일대학 동일학과(고교생은 1개 학교)에서는 2개 팀 이하만 참가 허용

다. 2개 대학 이상 연합팀은 각 대학 1개팀으로 산정함.

라. 팀원 중 대학원생(고교생은 지도교사)은 1인에 한함.

마. 정부 포상 규정 상의 제외자

※ 고교생은 지도교사가 모든 일정에 반드시 동행해야 함.

4. 예비심사 평가기준

예비심사는 팀원 인원구성, 배합의 창의성, 경제성 등에 대하여 심사위원회에서 결정함

구 분	심사기준	배점(점)	평가기준(점)		평가
출전팀	팀원 인원구성	40	① 6~7명 ② 4~5명 ③ 8명이상, 3명이내	40 30 20
배 합	배합의 창의성a	40	① 참신 ② 보통 ③ 진부	40 20 0
	배합의 경제성	20	① 저가순위 30 % 이내 ② 저가순위 60 % 이내 ③ 저가순위 60 % 이상	20 15 10
계		100
a참신 : 신규재료 발굴, 보통 : 일반재료 사용, 진부 : 과거대회 참가 배합(배합아이디어에 대한 판정은 심사위원회에서 결정함)

□ 본 심사

1. 심사항목

가. 콘크리트 품질(성능) 목표값과 일치 여부 평가

나. 참가팀은 고강도 고유동 콘크리트 부문과 일반강도 고유동 콘크리트 부문 중 1부문을 자유롭게 선택하여 경연 참가

다. 콘크리트의 성능 목표값

구분	고강도 고유동 콘크리트	일반강도 고유동 콘크리트
고유동	슬럼프플로 650 mm, 슬럼프플로 500 mm 도달시간(3초~20초)	슬럼프플로 650 mm, 슬럼프플로 500 mm 도달시간(3초~20초)
고강도	최대강도(예상강도 참가팀 제시)	-
정확도	예상강도 일치 여부	압축강도 27MPa 일치 여부
정밀도	공시체 강도 편차	공시체 강도 편차
경제성	콘크리트 1 ㎥ 재료비	콘크리트 1 ㎥ 재료비

2. 심사원칙

가. 심사기준에 따라 항목별 만점에서 일정비율로 차감하여 점수 산정

나. 팀별 각 평가항목 득점을 합산한 종합점수를 기준으로 최종 입상팀 선정

다. 각 평가항목별 측정값이 동일한 경우 동일 배점 부여

라. 종합점수가 동일한 경우에는 고유동, 고강도, 정확도, 정밀도, 경제성 순위에 따라 종합순위 결정

마. 심사는 참가 부문별로 구분하여 실시(세부 심사기준 참조)

바. 가점 부여

- 혼합은 팀당 2회씩 주어지며, 1회로 제작을 완료한 팀: 총점에 2점 가점

- 일반강도 고유동 콘크리트 부문 참가팀: 총점에 1점 가점

사. 심사기준에 제시되어 있지 않은 사항의 판정은 심사위원회에서 결정함

아. 판정결과에 대한 이의 신청은 판정통보 후 7일 이내에 심사위원회에 제기하여야 하며, 심사위원회에서 심의 후 최종확정한다.

3. 세부 심사기준

가. 고강도 고유동 콘크리트 부문

심사항목	배점	기 준	평가 기준
고유동	30	650 mm, 슬럼프플로 500 mm 도달시간 (3초~20초)	ㅇ재료분리가 발생하지 않고, 슬럼프 플로 측정값이 650 mm에 근접한 순위 ㅇ재료분리 판정기준 굵은 골재와 모르타르의 분리층이 15 mm이상 개소가 3개 이상인 경우 ㅇ슬럼프 플로 500 mm 도달시간이 3초~20초를 벗어난 경우 0점 처리 ㅇ점수 산정 기준값 ± 10 mm 범위 당 3점 감점
고강도	30	최고강도	ㅇ3개 공시체 압축강도의 평균치로 함 ㅇ점수 산정 : 최고강도 팀 만점 부여 측정강도에 따라 일정 비율 감점
정확도	10	예상강도	ㅇ각 팀별로 제시한 예상강도와 강도측정 결과의 오차로 평가 ㅇ오차 = (1-측정값÷예상강도)×100 의 절대값 ㅇ점수 산정 : 2.5 % 당 1점 비율로 감점
정밀도	20	공시체 간 편차	ㅇ공시체 3개 측정값의 편차 ㅇ점수 산정 : 변동계수 1.5 % 당 2점 비율로 감점
경제성	10	1 m3당 재료비	ㅇ재료단가 일괄적용 계산 (재료비 산정 Table 참고) ㅇ점수산정: 참가팀수 기준 저가순위 구간분류 및 점수부여(최고점수 10점, 최하점수 6점) ㅇ재료비 산정 Table내 제시된 재료 외 사용 시 견적서 제출 및 견적가 확인 후 계산적용
계	100

※ 단, 배점기준 점수 이하는 0점 처리

나. 일반강도 고유동 콘크리트 부문

심사항목	배점	기 준	평가 기준
고유동	30	650 mm, 슬럼프플로 500 mm 도달시간 (3초~20초)	ㅇ재료분리가 발생하지 않고, 슬럼프 플로 측정값이 650 mm에 근접한 순위 ㅇ재료분리 판정기준 굵은 골재와 모르타르의 분리층이 15 mm이상 개소가 3개 이상인 경우 ㅇ슬럼프 플로 500 mm 도달시간이 3초~20초를 벗어난 경우 0점 처리 ㅇ점수 산정 기준값 ± 10 mm 범위 당 3점 감점
정확도	30	27 MPa	ㅇ27 MPa와 강도측정 결과의 오차로 평가 ㅇ오차 = (1-측정값÷ 27 MPa)×100 의 절대값 ㅇ점수 산정 : 2 % 당 3점 비율로 감점
정밀도	30	공시체 간 편차	ㅇ공시체 3개 측정값의 편차 ㅇ점수 산정 : 변동계수 1.5 % 당 3점 비율로 감점
경제성	10	1 m3당 재료비	ㅇ재료단가 일괄적용 계산 (재료비 산정 Table 참고) ㅇ점수산정: 참가팀수 기준 저가순위 구간분류 및 점수부여(최고점수 10점, 최하점수 6점) ㅇ재료비 산정 Table내 제시된 재료 외 사용 시 견적서 제출 및 견적가 확인 후 계산적용
계	100

4. 심사방법

가. 심사개요

재료준비 → 배합 → 측정(슬럼프 플로) → 공시체 제작 → 양생 → 강도(28일) 측정의 순으로 상기 기준에 의거 평가

나. 공시체 제작(KCI-CT103 참조)

1) 사용재료

- 기본재료: 시멘트(참가팀 지참)

※ 참가팀에서 사전 요청시 팀당 40 kg 이내 제공 가능

- 지참재료: 시멘트 이외의 소요재료(참가팀 지참)

※ 잔골재, 굵은골재와 기타 혼화재 및 화학 혼화제는 참가팀이

준비하여 당일 지참

(주의사항) 재료비 산정 Table내 재료 외 사용 시 해당재료 견적서 제출

① 해당재료 견적서(재료 제공업체 상차도 기준 발급 견적)를 참가 신청서와 함께 제출

② 지참재료 변경 시 다시 제출(공시체 제작 후 1주일 이내)

③ 재료 제공업체 발급 견적서 제출(상차도 기준)

④ 공정한 평가를 위하여 다음 사항 협조 요망

- 필요에 따라 실사, 지참재료 성적서, 시료 제출

2) 제작방법

- 팀당 2회까지 배합이 가능, 총 40분을 초과할 수 없음(40분 초과 시 0점 처리)

- 1회 이후 2회의 배합 시 믹서는 젖은 걸레 등으로 닦은 후 혼합하며, 공시체는 참가팀이 직접 3개(Φ100×200 mm)를 제작함(배합비 조정 가능)

- 공시체 제작은 다짐을 실시하지 않고, 고무망치 등으로 가볍게 두드리는 것을 원칙으로 함

- 주최 측에서는 필요설비 및 재료를 제공하고, 참가자가 직접 배합, 슬럼프 플로 특성 측정 및 공시체를 제작함(믹서규격 : 팬 믹서, 용량 : 50 L)

3) 강도측정

- 공시체의 양생 및 연마는 주최 측에서 KS에 의거 일괄적으로 실시

- 주최 측에서는 공시체 제작 후 28일 동안 양생, 연마 후 강도 측정

4) 기타사항

- 슬럼프 플로의 측정은 심사위원 입회하에 참가팀이 직접 1회 실시하고, 강도측정은 심사위원 입회하에 주최측에서 실시

- 시험 시 KS에 제시된 시험방법에 위배되는 경우에는 기본 점수만 부여

다. 평가항목 및 배점기준

1) 고유동(30점)

단위(mm)

슬럼프 플로 650 mm기준 오차	±10이내	±20이내	±30이내	±40이내	±50이내	±60이내	±70이내	±80이내	±90이내	±100이내	±100초과
점수	30	27	24	21	18	15	12	9	6	3	1

점수산정 예) A팀 슬럼프 플로 측정값 : 685 mm → 21점

B팀 슬럼프 플로 측정값 : 640 mm → 30점

C팀 슬럼프 플로 측정값 : 635 mm → 27점

2) 고강도(고강도 고유동 콘크리트 30점)

구분

점수

점수산정(예)

최고강도

30

[13년 대회] 최고강도 : 100 MPa(A팀)

[OO년 대회]최저강도 : 50 MPa(C팀)

참가팀	강도(MPa)	점수	비고
A	100	30	최고강도
B	70	12	-
C	50	0	최저강도

[점수산정 방법]

((해당팀 강도 - 참가팀 최저강도)/

(참가팀 최고강도 - 참가팀 최저강도))×30

측정강도별

일정비율감소

-

3) 정확도(고강도 고유동 콘크리트 10점 / 일반강도 고유동 콘크리트 30점)

[고강도 고유동 콘크리트]

오차범위(±%)	25이상	25-22.5	22.5-20	20-17.5	17.5-15	15-12.5
점수	0	1	2	3	4	5
오차범위(±%)	12.5-10	10-7.5	7.5-5	5-2.5	2.5-0
점수	6	7	8	9	10

[일반강도 고유동 콘크리트]

오차범위(±%)	20이상	20-18	18-16	16-14	14-12	12-10
점수	0	3	6	9	12	15
오차범위(±%)	10-8	8-6	6-4	4-2	2-0
점수	18	21	24	27	30

ㅇ각 팀별로 제시한 예상강도와 강도측정 결과의 오차로 평가

ㅇ오차 = (1-측정값÷예상강도)×100 의 절대값

4) 정밀도(고강도 고유동 콘크리트 20점 / 일반강도 고유동 콘크리트 30점)

변동계수(%)	15이상	15 -13.5	13.5-12	12 -10.5	10.5-9	9 -7.5	7.5 -6	6 -4.5	4.5 -3	3 -1.5	1.5 -0
고강도 점수	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
일반강도 점수	0	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30

ㅇ공시체 3개 측정값의 편차

ㅇ점수 산정 : 변동계수 1 % 당 고강도 2점 일반강도 3점 비율로 감점

5) 경제성(10점)

저가순위(%)	0-20	20-40	40-60	60-80	80-100
점수	10	9	8	7	6

ㅇ재료단가 일괄적용 계산(재료비 산정 Table 참고)

ㅇ점수산정 : 참가팀 수 기준 저가순위 구간분류 및 점수부여

(최고점수 10점, 최하점수 6점)

ㅇ재료비 산정 Table내 제시된 재료 외(기타) 사용 시 견적서 제출 및 견적가 확인 후 계산적용

[재료비 산정 Table]

재료명			재료가격(원/ton)	비고
시멘트			75,000
혼화재	고로슬래그미분말(2종)		80,000
	고로슬래그미분말(3종)		50,000
	플라이애쉬		29,000
	무수석고		170,000
	메타카올린		550,000
	실리카퓸		600,000
기타 혼화재	견적서 제출 및 가격 조사 후 반영
골재	잔골재	해사	16,000
		쇄사	16,300	부순모래
	굵은 골재	13 mm	20,000	부순골재
		20 mm	19,000	부순골재
		25 mm	15,300	부순골재
기타골재	견적서 제출 및 가격 조사 후 반영
혼화제	PC계		1,000	(kg당 가격)
	PNS계		500	(kg당 가격)
기타 혼화제	견적서제출 및 가격조사 후 반영			-

ㅇ본 재료비 산정 Table 내용은 2020년도 건설공사 표준품셈을 근거로 대회 참가팀 점수 산정을 위한 기준 내용임(해당지역 및 구매여건 등에 따른 변동성은 고려하지 않음.)

[혁신부문 구조분야]

⃞ 예비심사

1. 실시목적

참가팀이 40개 팀을 초과할 경우 대회의 원활한 진행을 위하여 참가신청서에 대한 예비평가에 의해 본선 참가팀 40개 팀을 선정(40개 팀 미만인 경우 예비평가과정 생략)

2. 대상

신청참가팀 전체

3. 참가제한

가. 지난 대회 참가 신청팀 중 특별한 사유 없이 본심사(부재 시험) 시상식 등에 불참한 팀

나. 동일대학 동일학과(고교생은 1개 학교)에서는 2개 팀 이하만 참가 허용

다. 2개 대학 이상 연합팀은 각 대학 1개팀으로 산정함.

라. 팀원 중 대학원생(고교생은 지도교사)은 1인에 한함.

마. 정부 포상 규정 상의 제외자

※ 고교생은 지도교사 모든일정에 반드시 동행해야 함.

4. 예비심사 방법 및 기준

가. 심사 방법

참가신청서를 토대로 한국콘크리트학회에서 선정한 심사위원회(7명 내외)에서 본선 진출 팀 선정

나. 심사항목

1) 타당성(40 %)       2) 창의성(30 %)        3) 실현성(30 %)

※ 이상의 항목을 평가한 결과를 근거로 상위 40개 팀을 선정

⃞ 본 심사

1. 심사방법

가. 단면 설계

단순 지지된 철근콘크리트 휨부재의 목표 내하력(32 kN) 및 미리 제시한 파괴시 예측변위(mm)에 도달되기 위한 단면설계

나. 참가자 재량 범위

1) 콘크리트 및 철근의 강도

2) 철근량 및 배근상세(단, 철근의 이음은 불가)

3) 단면의 형상(높이 및 폭 등): 자립을 위한 최소폭 필요

4) 철근콘크리트 휨부재의 중량

다. 평가

1) 포스터(크기: 900 mm x 1,300 mm) 전시(대회장)

2) 평가기준은 목표 내하력(32 kN)의 정확도(목표 내하력 이상이면서 가장 근접한 팀, 하중은 kN값으로 하되 소수점 둘째자리 이하는 버림). - 내하력 평가 결과가 목표 내하력(32 kN)에 근접한 정도를 다음 식    을 통해 내하력 점수로 산정함 (소수점 둘째자리 이하는 버림).

[eqn: 내하력점수= LEFT ( 1- LEFT | {최대하중-32} over {32 TIMES 0.5} RIGHT | RIGHT ) TIMES 70#]

- 측정된 최대하중에서의 변위(mm)와 미리 제시한 예측 변위의 근접    한 정도를 다음 식을 통해 변위 점수로 산정함 (소수점 둘째자리     이하는 버림).

[eqn: 변위점수= LEFT ( 1- LEFT | {측정변위-예측변위} over {예측변위 TIMES 0.5} RIGHT | RIGHT ) TIMES 15]

- 측정변위가 예측변위보다 예측변위×0.5 이상 작거나 크면 0점으로    처리함.

- 평가 점수 (100점) : 내하력 점수 (70점) + 변위 점수 (15점) + 포스    터 점수 (15점)

- 합산한 평가 점수가 동일한 팀이 있는 경우 내하력 점수가 높은 팀에게 상위 순위를 부여함.

3) 목표 내하력 미만에서 파괴가 일어나거나 48 kN을 초과하는 경우 내하력 점수는 0점으로 처리함.

4) 변위가 지나치게 커서 가력장비의 한계에 이른 경우에는 내하력 점수는 0점으로 처리함.

5) 일반적인 관점에서 철근콘크리트 휨부재라는 조건에 충족되어야 함(심사위원회에서 철근콘크리트 휨부재로 볼 수 없다는 의견이 심사위원의 과반수이상인 경우 탈락으로 간주함)

6) 보는 휨파괴(심사위원의 과반수이상이 휨파괴로 판정한 경우)되어야 하며 휨 파괴 이외의 파괴양상(전단 또는 지압파괴 등)을 보일 경우 보의 지지하중과 무관하게 해당 팀은 불합격으로 간주함

7) 기타 사항은 심사위원회에서 협의하여 결정

8) 추후 학회 검증 과정에서 포스터의 내용과 상이하여 강도 평가에 중대한 허위사실이 발견되는 경우 시상을 취소할 수 있음

2. 평가규정

가. 일반사항

1) 각 팀의 인원은 학생 2인 이상 5인 이하로 제한함(단, 지도하는 대학원생(교사) 1인 포함할 수 있음)

2) 동일인이 2개 이상의 팀에 참여할 수 없음. 다만 고교생 지도교사가 팀원으로 참여하는 경우는 해당없음.

3) 경연일에는 각 팀에서 적어도 한 명 이상의 팀원이 참가하여 철근콘크리트 휨부재를 제출하고 철근콘크리트 휨부재의 시험에 참여하여야 함. 또한 해당 팀의 포스터를 정해진 위치에 부착하여야 함

4) 재하시험이 완료된 철근콘크리트 휨부재는 참가팀이 반출하여 처리하여야 함.

나. 재료

- 결합재로는 콘크리트 구조설계기준에 제시되어 있는 시멘트로서 한국산업표준 KS L 5201(포틀랜드 시멘트), KS L 5210(고로 슬래그 시멘트), KS L 5211(플라이애시 시멘트) 및 KS L 5401(포틀랜드 포졸란 시멘트)을 만족하는 시멘트 또는 이들의 혼합물만을 사용할 수 있음. 그 밖에 KS L 5405(플라이 애시), KS F 2562(콘크리트용 팽창재), KS F 2563(콘크리트용 고로슬래그 미분말), KS F 2567(콘크리트용 실리카 퓸) 등의 혼화재료를 사용하여도 무방. 단, 에폭시를 포함한 고분자 재료, 접착제 또는 이와 유사한 결합재는 사용할 수 없으며, 콘크리트 보강용 강섬유 및 합성섬유 등의 보강 재료를 사용할 수 없음. 철근콘크리트 휨부재는 구조 실험이 가능하도록 경화된 상태로 제출하여야 함

- 구성재료는 상기한 결합재, 잔골재 및 굵은 골재를 포함하여야 함

- 평평한 판 또는 쉬트(메쉬 포함) 형태의 보강재를 철근콘크리트 휨부재 내부에 매입하거나 표면에 부착할 수 없으며 콘크리트 내부 보강용 강재로써 철근만을 사용하여야 함

- 금속 재료 이외의 모든 골재는 사용할 수 있음

다. 철근콘크리트 휨부재 시험 기구 개요

1) 철근콘크리트 휨부재는 지점간 거리 1.2 m로 단순지지되어 중앙점에 재하되므로 부재 거치의 안전성 확보를 위해 각 지지점으로부터 내민 길이를 0.1 m로 하여 부재의 제작 길이는 1.4 m로 하고 철근콘크리트 휨부재가 횡방향지지 없이 자립하여 하중을 받을 수 있어야 함. 하중을 재하하는 도중 철근콘크리트 휨부재의 불안정에 의하여 하중의 재하가 불가능한 경우 재시험이 가능하면 다시 시험을 하도록 할 수 있으나 그렇지 못한 경우 그 때의 하중을 파괴하중으로 간주함

2) 철근콘크리트 휨부재의 최대 높이는 휨부재 시험기구의 설치 높이를 고려하여 200 mm 이하로 제한함

3) 철근콘크리트 휨부재는 하중을 재하할 수 있도록 상면에 평평한 부분이 있어야하며 각 팀은 중앙부에 정확히 재하할 수 있도록 이 위치를 표시하여야하고 정확한 지간을 확인할 수 있도록 철근콘크리트 휨부재에 지지점의 위치를 표시하여야 함. 이 때 이 부분에 별도의 보강은 허용되지 않음

4) 재하장치는 유압식 장비로 하중을 가하고 이 때 작용하는 하중의 크기는 로드셀(load cell)을 이용하여 측정한 값으로 함

5) 재하장치의 조작오차 및 측정 오차에 의하여 내하력 평가에 영향을 줄 수 있다고 판단되는 경우 심사위원회의 협의에 의하여 이에 대한 적절한 조치를 할 수 있음. 다만, 참가자의 명백한 실수 및 오류에 의한 영향인 경우 평가에 이를 반영하지 않음

라. 적합성 검증 및 시험 절차

1) 경연 절차는 3단계로 이루어지며 이 과정은 심사위원회에서 결정한 진행팀에 의하여 이루어짐

- 각 팀은 경연대회 당일 철근콘크리트 휨부재에 대하여 진행팀과 함께 중량 및 단면 치수를 계측.

- 각 팀은 포스터를 정해진 위치에 부착하여야 하며 포스터에는 팀원, 사용재료, 제작방법, 설계개념(부재설계 및 중량 경감을 위한 아이디어),예측변위가 포함되어야 함.

- 위의 절차를 거친 팀의 철근콘크리트 휨부재 만을 대상으로 하중을 재하하는 내하력 실험을 실시함.

2) 철근콘크리트 휨부재에 하중은 참가자가 직접 재하(최대 재하시간 3분)함.

3) 파괴의 정의는 철근콘크리트 휨부재의 보강재 항복 또는 콘크리트 파쇄 등으로 인하여 재하 장치의 하중이 더 이상 증가하지 않을 때를 기준으로 함. 또한, 하중 재하점 및 지지점에서 국부적인 파괴가 일어나서 하중을 더 이상 지지할 수 없는 경우, 가력장치를 이용한 가력이 불가할 정도로 처짐이 극심한 경우도 파괴로 간주함.

마. 판정

1) 이 규정에 제시되어 있지 않은 경우 모든 단계에서의 판정은 진행팀에 의하여 이루어지며 규정의 해석 및 적용이 명확하지 않은 경우 심사위원회의 판단에 따르는 것으로 함

2) 경연대회 최종결과는 재하시험결과와 제출된 포스터를 근거로 심사위원회에서 결정되며 이에 대한 항의 및 번복은 불가능함

3) 참여를 원하는 팀은 공고에 따라 정해진 양식에 맞는 참가신청서를 정해진 기일 이내에 제출하여야함. 포스터는 경연 당일 정해진 위치에 지참/부착해야 하며 철근콘크리트 휨부재는 경연당일 지참하여야 함

바. 철근콘크리트 휨부재 및 포스터

1) 철근콘크리트 휨부재는 경연일 주최측에서 정한 아래 시간과 장소에 직접 제출해야 하며 이 때 철근콘크리트 휨부재에는 참가팀을 확인할 수 있는 표식이 지워지지 않도록 표시하여야 함

* 제출시간 및 장소 : 2023. 10. 26(목)∼10. 27(금) 오전 9:30∼오후 5:00, 인천광역시 서구 원당대로 608번안길 9-33(당하동) ㈜에이스원테크, 담당자 김영식 연구소장 HP. 010-3384-0516

2) 포스터는 주최측에서 정한 시간(추후 통보 예정) 이전에 정해진 위치에 부착하여야 하며 포스터에는 팀원, 철근콘크리트 휨부재에 사용된 재료, 제작과정 및 방법, 설계개념(휨부재 설계 및 중량경감을 위한 아이디어), 예측변위를 포함하여 각 팀이 제출한 철근콘크리트 휨부재 시스템의 특성을 나타낼 수 있어야 함.

3) 경연대회의 수상작으로 선정된 팀은 반드시 시상식에 참가하여야 함.

콘크리트 기술유공자 포상 심사기준

□ 서류심사

1. 추천제한

가. 콘크리트 관련업체의 기술 분야에서 근무경력이 7년 미만인 자. 단, 품질관리 분야의 근무 경력 5년 이상이면 자격 인정

나. 산업표준화법에 의해 최근 2년 이내 1월 이상 표시정지 행정처분을 받은 공장에 소속된 자(행정처분시의 근무 이력자 포함)

다. 포상의 훈격에 관계없이 이미 3년 이내에 기술유공자 포상을 받은 자는 신청할 수 없으며, 다시 기술유공자 포상을 받기 위해서는 해당 분야에서 포상 이후의 새로운 공적을 쌓아야 함

라. 정부포상 업무지침상의 제외자

1) 수사 중이거나 형사사건으로 기소 중인 자

2) 형사처분

3)「상훈법」제8조 및 「정부 표창 규정」제19조 등에 따라 정부포상이취소된 적이 있는 자

4)「산업안전보건법」에 따라 산업재해 등과 관련하여 명단이 공표된 사업장의 임원

5)「공정거래관련법」위반 법인의 임원

6)「근로기준법」에 의하여 임금체불과 관련하여 명단공개 또는 종합신용정보집중기관(한국신용정보원)에 자료제공이 된 체불사업주

7) 추천일 당시「국세법」,「관세법」또는「지방세징수법」에 따른 체납 중에 있는 자

8) 사회적 물의 등 유발

마. 산재율이 높은 기업체 대표자 및 임원

1) 최근 2년간 산재율이 규모별 동종업종 평균치보다 높은 기업체

- 규모는 50인 미만, 50～299인, 300인 이상으로 구분함

- 이 경우 산재율 산정시에는 사업장외 교통사고는 제외

⇒ 하나의 기업 내에 수개의 사업장이 소속되어 있을 경우에는 당해 사업장

⇒ 최근 2년 이내 타기업체 근무경력이 있는 경우에는 그 기간의 해당업체 산재율도 포함

⇒ 최근 2년간의 산재율이 규모별 동종업종 평균치를 초과하였으나 최근 1년 이내 산재율을 30%이상 감소시켜 규모별 동종업종 평균치 이하로 떨어진 기업체에 소속된 팀은 추천 가능함

- 중대재해, 직업병 다발 등 사회적 물의를 일으킨 기업체 및 그 임원에 대해서는 추천을 제한함

바. 국가기술표준원 포상규정상의 포상 제외대상

2. 심사방법

가. 15인 이내의 심사위원회를 구성하여 공적조서내용에 대해 콘크리트 기술유공자 세부 심사기준에 따라 심사항목별 평가

나. 종합점수 기준으로 상위 20명의 예비 입상자를 선정

다. 콘크리트 기술유공자로 표창을 받은 자가 신청할 경우 최종수상 이후의 실적으로 평가

□ 현장조사 및 심의

1. 2인 이내의 심사반을 구성하여 근무 현장조사를 통해 공적조서 내용에 대한 사실을 확인하고 기술유공자 포상 대상자를 선정

2. 전체심사위원회는 심사반의 현장조사 결과를 바탕으로 심의하여 최종 기술유공자 수상자를 순위별로 확정

콘크리트 기술유공자 세부 심사기준

구 분	심사 항목	배 점		착안사항
1. 실무경력평가 (29점)	가. 콘크리트 관련 기술분야 근무 기간	12점(15년이상)	8점(10년이상)	실근무 기간
		5점(7년이상)	3점(5년이상)
	나. 콘크리트 기술발전 관련조사∙연구 및 프로젝트 참여 실적	7점(7회이상)	5점(5회이상)	- 주요 활동내역 및 성과 (현장 Project, 기술 개발 및 기술조사 보고서 등) - 논문, 전문지 기고, 사내기술자료 등
		3점(3회이상)	1점(1회이상)
	다. 기술자격 보유건수	7점(6개이상)	5점(4개이상)	국가기술자격, QC담당자과정이수, 보수교육 등
		3점(2개이상)	1점(1개)
	라. 현장조사 (서류심사 재확인)	3점(동일함)	2점(일부상이함)	서류심사 내용에 대한 재확인
		1점(상이함)
2. 품질혁신/ 기술환경/안전개선활동 (34점)	가. 기술개발 및 품질개선 기여도와 실용화	10점(7건이상)	7점(5건이상)	- 기술개선, 품질경영혁신 활동 실적 및 효과 - 콘크리트 기술개발. 특허출원(신기술, 상표, 실용신안 포함) 특수콘크리트 실용화 실적 및 효과
		5점(3건이상)	3점(1건)
	나. 공정, 설비 및 생산자동화 개선	7점(4건이상	5점(3건	공정, 설비, 계량정도 개선 활동 실적 및 효과 (비용, 생산성 향상 등)
		3점(2건)	1점(1건)
	다. 기술/품질 향상을 위한 수상실적	7점(4회이상)	5점(3회)	기술/품질 수상 내역 (사내, 사외)
		3점(2회)	1점(1회)
	라. 환경개선 및 안전관리 활동	7점(7건이상)	5점(5건이상)	- 환경인증, 환경개선, 폐기물 저감활동 실적 및 효과 - 안전인증, 사업장 안전조업 및 설비안전 개선활동 실적 및 효과
		3점(3건이상)	1점(1건이상)
	마. 현장조사 (서류심사 재확인)	3점(동일함)	2점(일부상이함)	서류심사 내용에 대한 재확인
		1점(상이함)
소 계

구 분	심사 항목	배 점		착안사항
3. 콘크리트 기술전파 및 산업표준화활동 (27점)	가. 콘크리트 기술향상 및 신기술 보급을 위한 활동	10점(10회이상)	7점(7회)	- 기술교육 실시 및 참석 (20시간/년) - 학회, 콘크리트 관련 연구회 등 세미나발표 및 참여실적 - 콘크리트 및 표준 관련 회의, 설명회, 강연회, 전시회 참가
		5점(4회)	3점(1회)
	나. 콘크리트분야 표준 제․개정, 적합성 평가 참여 실적	7점(4회이상)	5점(3회)	표준 제․개정 및 적합성 심사참여 실적, 표준 제․개정 의견개진실적(1회 개정당 1건)
		3점(2회)	1점(1회)
	다. 콘크리트 기술활동에 대한 주위 평판	7점(매우좋음)	5점(좋음)	- 업계, 학계 등의 평판 (콘크리트 관련 연구회 및 협의회, 업체 의견 등)
		3점(보통)	1점(보통미만)
	라. 현장조사 (서류심사 재확인)	3점(동일함)	2점(일부상이함)	서류심사 내용에 대한 재확인
		1점(상이함)
4.기타사항 (10점)	가. 소속업체에서의 책임감 업무추진력등 근무자세	5점(매우좋음)	4점(좋음)	근무태도
		3점(보통)	2점(보통미만)
	나. 공․사 생활에서의 품성, 사회적 귀감, 비위여부	5점(매우좋음)	4점(좋음)	개인 심성 및 생활 태도, 사회봉사활동 등
		3점(보통)	2점(보통미만)
소 계
총 계		100점

※ 1～3항에 대해 서류심사를 실시 (각 항의 현장조사는 서류심사제외)

※ 각 항 현장조사의 서류심사내용에 대한 재확인과 4항 기타사항 확인을위해 현장조사를 실시

※ 제출한 증빙자료에 신청자의 이름, 사진 등이 포함되지 않아 연관성 입증이 어려울 경우 점수를 가산하지 않음

신청서 접수 방법 및 제출서류

□ 신청서 접수

1. 접수기간 : 각 부문 별 7. 03(월) ~ 9. 01(금)

※ 부문별 접수처가 상이하오니 아래 접수처 참조 바라오며, 접수 마감 일자까지 도착분에 한함

2. 신청서 배포 :

품질부문(일반) : 인터넷홈페이지(www.kcl.re.kr)

품질부문(학생) : 인터넷홈페이지(www.kci.or.kr)

혁신부문 구조분야 : 인터넷홈페이지(www.kci.or.kr)

기술유공자부문 : 인터넷홈페이지(www.kcl.re.kr)

3. 접수 및 문의처

※ 참가신청서를 보낸 후, 각 분야별 담당자에게 전화로 도착 여부 확인 요망

가. 품질부문 일반부(기술유공자 포함)

- 한국건설생활환경시험연구원 품질인증팀: 서울시 서초구 남부순환로319길 7  (서초3동 1465-4)

(담당 : 공희수 수석, Tel : 02-3415-8773, e-mail : ghs127@kcl.re.kr)

나. 품질부문 학생부

-  (사)한국콘크리트학회: 서울시 강남구 테헤란로 7길 22 한국과학기술회관 신관 1009호

(담당: 김범진국장, Tel:02-568-5985, e-mail: kci@kci.or.kr)

다. 혁신부문 구조분야

- (사)한국콘크리트학회: 서울시 강남구 테헤란로 7길 22 한국과학기술회관 신관 1009호

(담당: 김범진국장, Tel:02-568-5985, e-mail: kci@kci.or.kr)

□ 제출서류

1. 기술경연대회 부문

가. 품질부문 일반부

1) 참가신청서 1부(별지 제1호 서식)

2) 기업인증서, 참가자 자격증 등 보충자료

나. 품질부문 학생부

1) 참가신청서 1부(별지 제2호 서식)

2) 참가팀의 지참재료 견적서  1부

※ 고교생이 입상하는 경우 상금 수령에 대한 보호자(법정대리인) 동의서 추가 제출

다. 혁신부문 구조분야 학생부

1) 참가신청서 1부(별지 제3호 서식)

※ 고교생이 입상하는 경우 상금 수령에 대한 보호자(법정대리인) 동의서 추가 제출

2. 기술유공자 부문

가. 신청서 1부(별지 제4호 서식)

나. 공적조서 1부(별지 제5호 서식)

다. 공적요약서 1부(별지 제6호 서식)

라. 개인정보이용 동의서 1부(별지 제7호 서식)

마. 이력서 1부(별지 제8호 서식)

바. 공적관련 증빙서류

※ 사진과 공적요약서는 E-mail(ghs127@kcl.re.kr)로 제출

[별지 제1호 서식]

2023년도 콘크리트 기술경연대회(품질부문-일반부) 참가 신청서

1. 참가팀

참가부문※	고강도 콘크리트		보통 콘크리트
참가팀명
소속(회사명)
주소
팀장	소속			성명
팀원	소속			성명
전화번호/휴대폰		- - - / - -
E-mail/Fax		/ - -

※ 해당부문에 ○표시

2. 배합표 (배합강도※        MPa)

Gmax (mm)	W/B (%)	S/a (%)	Unit Weight(kg/㎥)
			W	C	S1	S2	G1	G2	혼화재			혼화제

※ 고강도 콘크리트 60MPa, 보통 콘크리트 24 MPa

2023년 콘크리트 기술경연대회 참가를 신청합니다.

2023 년     월      일

신청자 :           (서명/인)

한국건설생활환경시험연구원장 귀하

※접수처: 한국건설생활환경시험연구원 KS품질인증팀 전화: 02-3415-8773, e-mail: ghs127@kcl.re.kr)

[별지 제2-1호 서식]

2023년도 콘크리트 기술경연대회(품질부문-학생부) 참가신청서(대학생용)

1. 참가팀

참가부문※	고강도 고유동 콘크리트	일반강도 고유동 콘크리트
팀 명		지도교수
팀 원	(팀장 : )
소속학교명				학과
주 소
연락처(휴대전화)	- - ( - - )		E-mail

※ 해당부문에 ○표시

2. 배합표 (예상강도※        MPa)

Gmax (mm)	W/B (%)	S/a (%)	Unit Weight(kg/㎥)
			W	C	S1	S2	G1	G2	혼화재			혼화제

※ 일반강도 고유동 콘크리트는 27 MPa

3. 제작방법

콘크리트 제조	팀별 제시된 배합표에 따라 계량된 재료를 강제식 믹서를 사용하여 콘크리트 제조(현장 배합 수정 가능)
공시체 제작	팀별 ∅10공시체 3본 제작 28일후 압축강도 측정 (공시체 제작 관련 규격 : KS F 2403)

(사) 한국콘크리트학회가 주최하고 한국레미콘공업협동조합연합회 부설 한국콘크리트시험원이 주관하는 2023년 콘크리트 기술경연대회 참가를 신청합니다.

2023년     월     일

신청자                (서명/인)

(사) 한국콘크리트학회장    귀하

※접수처: 한국콘크리트학회(전화: 02-568-5985, e-mail: kci@kci.or.kr)

[별지 제2-2호 서식]

2023년도 콘크리트 기술경연대회(품질부문-학생부) 참가신청서(고등학생용)

1. 참가팀

참가부문※	고강도 고유동 콘크리트		일반강도 고유동 콘크리트
팀 명			지도교사
팀 원	(팀장 : )
소속학교명
주 소
팀장 연락처	휴대폰			E-mail
지도교사 연락처	휴대폰			E-mail

※ 해당부문에 ○표시

2. 배합표 (예상강도※        MPa)

Gmax (mm)	W/B (%)	S/a (%)	Unit Weight(kg/㎥)
			W	C	S1	S2	G1	G2	혼화재			혼화제

※ 일반강도 고유동 콘크리트는 27 MPa

3. 제작방법

콘크리트 제조	팀별 제시된 배합표에 따라 계량된 재료를 강제식 믹서를 사용하여 콘크리트 제조(현장 배합 수정 가능)
공시체 제작	팀별 ∅10공시체 3본 제작 28일후 압축강도 측정 (공시체 제작 관련 규격 : KS F 2403)

(사) 한국콘크리트학회가 주최하고 한국레미콘공업협동조합연합회 부설 한국콘크리트시험원이 주관하는 2023년 콘크리트 기술경연대회 참가를 신청합니다.

2023년     월     일

신청자                (서명/인)

(사) 한국콘크리트학회장    귀하

※접수처: 한국콘크리트학회(전화: 02-568-5985, e-mail: kci@kci.or.kr)

[별지 제3-1호 서식]

2023년도 콘크리트기술경연대회(혁신부문 구조분야) 참가신청서(대학생용)

1. 참가팀

참가팀명				지도교수
대학교명			학과명
주 소	(우편번호)
팀장	성명
팀원	성명
연락처	전화번호
	휴대폰
	E-mail

2. 시험체 개요 (필요시 여러 페이지 사용 가능)

사용재료(중량)
시험체 크기 (가로×세로×높이)
예상 내하력
핵심 아이디어

(사) 한국콘크리트학회가 주최하는 2023년 콘크리트 기술경연대회 참가를 신청합니다.

2023년    월    일

신청자              (서명/인)

(사) 한국콘크리트학회장    귀하

※접수처: 한국콘크리트학회(전화: 02-568-5985, e-mail: kci@kci.or.kr)

[별지 제3-2호 서식]

2023년도 콘크리트기술경연대회(혁신부문 구조분야) 참가신청서(고등학생용)

1. 참가팀

참가팀명				지도교사
학교명
주 소	(우편번호)
팀장	성명
팀원	성명
팀장 연락처	휴대폰		E-mail
지도교사 연락처	휴대폰		E-mail

2. 시험체 개요 (필요시 여러 페이지 사용 가능)

사용재료(중량)
시험체 크기 (가로×세로×높이)
예상 내하력
핵심 아이디어

(사) 한국콘크리트학회가 주최하는 2023년 콘크리트 기술경연대회 참가를 신청합니다.

2023년    월    일

신청자              (서명/인)

(사) 한국콘크리트학회장    귀하

※접수처: 한국콘크리트학회(전화: 02-568-5985, e-mail: kci@kci.or.kr)

[별지 제4호 서식]

콘크리트기술 기술유공자 포상 신청서

성 명	(한글) (한자)			주민등록 번호			-
(거주지) 주소	□□□-□□□
전화번호	(지역번호)○○○-○○○○, (휴대전화)
소속기관
(직장)주소	□□□-□□□
전화번호	(지역번호)○○○-○○○○				FAX	(지역번호)
근무부서		직 위			직 급
포상 관련 주요 업적
콘크리트 기술발전분야의 공로표창을 위와 같이 신청합니다. 2023년 월 일 소 속 : 신청인 : (인) 한국건설생활환경시험연구원장 귀하
※작성자 성명 : 부서 및 직위 : 전화번호 : 이동전화 : E-mail :

[별지 제5호 서식]

공   적   조   서(기술유공자용)

(앞면)

(1) 성 명	(한자원명)
(2) 주 민 등록번호	―				(3) 군 번 (군인의 경우)
(4) 국 적	대한민국
(5) 주 소
(6) 직 업				(7) 소 속
(8) 직 위		(9) 등급(직급․계급)					(10) 근무기간 (수공기간)
(11) 공적 요지
(12) 추천훈격			(13) 추천순위
조 사 자
(14) 소 속			(15) 직 위
(16) 직 급			(17) 성 명
위의 기록이 틀림없음을 확인합니다 2023년 월 일 추 천 관 직위 기관장(또는 기업대표) 성명 (인)

(뒷면)

주 요 학 력 및 경 력
(18) 년 월 일	(19) 이 력	(20) 년 월 일	(21) 이 력
과거 포상기록 (훈장․포장․표창별로 기록)
(22) 년 월 일	(23) 내 용	(24) 년 월 일	(25) 내 용
(26) 공 적 사 항

공적조서 작성요령

본 공적조서는 포상심사의 기초자료로 사용되므로 신청서의 기재내용을 포함하여 기술유공자 부문 포상 신청자의 공적을 용이하게 파악할 수 있도록 구체적이고 정량화하여 명료하게 개조식으로 작성할 것

1. 양식의 (1), (2), (5)～(11), (18)～(26)의 내용만 기재함

2. (11)의 공적요지에는 (26)공적사항의 내용을 50자 이내로 요약하여 작성

3. 추천관에는 추천자의 소속과 성명을 기재하고 직인을 날인함

4. 양식 중 (26)공적사항 작성요령 - 분량 제한 없음

◦ 2022년 6월말까지의 해당 분야 공적을 서술식으로 작성

◦ 구체적인 수치로 나타나는 사항은 자세히 명기할 것

◦ 이전의 포상실적을 높은 훈격부터 빠짐없이 기재할 것

5. (26)공적사항 작성 시 주요 내용

◦ 학력, 경력, 근속년수에 따른 근무처와 근무부서. (18)~(21) 중복 무관

◦ 공적관련 자격 및 면허, 특허 등 산업재산권 출원 및 등록 실적

◦ 주요 연구개발 실적, 논문발표, 전문지, 사내활동 등 학회 또는 연구회 활동

◦ 기술/품질 수상내역 및 콘크리트 기술전파 등 기여도와 활동내역

◦ 생산성 향상 및 공정/설비/품질/환경/안전개선활동 내역

◦ 표준 제․개정, 적합성평가 참여 실적

◦ 표준관련회의, 설명회, 강연회 참여․개최실적 등

◦ 국제표준화 활동참여 실적 등

※ 위 항목 중 해당사항에 대하여 상세하게 작성(분량 제한 없음)

※ 공적조서에 작성한 내용을 세부심사기준에 따라 증빙자료 제출(사본제출, 원본은 현장조사를 통해 확인)

※ 작성된 내용을 요약하여 공적요약서(별지 6)를 작성

[별지 제6호 서식]

공 적 요 약 서

성명	(한글) (한자)	주민 등록 번호	-	소속		직위

ㅇ 주요 공적요약

공적분야	소속 및 직책	재직기간 (공적기간)	공 적 개 요
1. 기술/품질 개선	ㅇ ㅇ ㅇ ㅇ	ㅇ ㅇ ㅇ ㅇ	ㅇ (26)공적사항 내용을 요약하여 개조식으로 작성 ㅇ 분량 제한 없음 ㅇ ㅇ
2. 기술개발 연구
3. 콘크리트 기술전파
4. 표준화/ 연구회 활동

※ 작성요령

공적조서의 “(26)공적사항”의 내용을 참고하여 주요공적 내용과 수행기간 및 그 공적을 수행하였을 때의 소속부서와 직위 등을 “소속 및 직책”, “재직기간“, ”공적개요“ 란에 작성함. 작성된 파일은 E-mail(ghs127@kcl.re.kr)로 제출

[별지 제7호 서식]

개인정보 이용 동의서

본인은「2023년도 콘크리트 기술유공자 포상」심사를 위하여 필요한 본인의 정보를 조회하고 이용함에 동의합니다.

포상 신청자                    (인)

2023년     월     일

한국건설생활환경시험연구원장 귀하

[별지 제8호 서식]

※ 사진	이 력 서
	성 명	(한글) (한자)
	주민등록번호			연 령		만 세
	현 근무처
현 주소
호주성명			호주와의 관계
년 월 일	학 력 및 경 력				발령자