(재)울산창조경제혁신센터 공고 제2025-11호

2025 UFEZ 대중소 상생 투자 플랫폼 공모전 개최 공고

울산경제자유구역청과 울산창조경제혁신센터는 수소·저탄소에너지, 미래모빌리티, 미래화학신소재 분야의 핵심기술을 보유한 유망기업을 발굴하여 지역 대기업과 협력하여 역량있는 전문기업으로 육성하고자 「2025 UFEZ 대중소 상생 투자 플랫폼」 공모전을 다음과 같이 개최하오니 많은 참여 바랍니다.

2025년 2월 24일

울산창조경제혁신센터장

1		사업 개요

□ 사업목적: 울산경제자유구역 핵심전략산업 분야* 대기업 수요기술과 신기술을 보유한 국내 유망기업 발굴 및 유치

* ①수소·저탄소에너지, ②미래모빌리티, ③미래화학신소재

□ 지원규모: 8개 팀 내외

□ 지원내용: 사업화자금, 기술멘토링, 투자유치 지원, 울산 이전 지원 등

□ 운영주체

ㅇ (주최/주관) 울산경제자유구역청/울산창조경제혁신센터

ㅇ (파트너社) 현대자동차, HD현대오일뱅크, HD현대중공업, HD현대미포, 롯데케미칼, 롯데중앙연구소, SK에코플랜트, S-OIL, 무림P&P, 삼성SDI, 삼성중공업, 효성중공업, 대한유화, 한국동서발전

ㅇ (협력기관) 한국에너지기술연구원, 한국생산기술연구원, 기술보증기금, 중소벤처기업진흥공단, 울산테크노파크, 신용보증기금

2		모집 개요

□ 선정규모: 8개 팀 내외

□ 모집분야: 수소·저탄소에너지, 미래모빌리티, 미래화학신소재

모집분야	예시
수소‧ 저탄소에너지	수소의 생산ㆍ저장ㆍ운송ㆍ충전ㆍ판매 및 연료전지, 수소가스터빈 등 수소를 활용하는 장비 등 수소와 관련한 산업
	연료를 태우거나 소비할 때 탄소절감 및 친환경·신재생에너지 산업 분야
미래모빌리티	미래형 조선 건조 현장에 적용되는 자동화 장비 및 이동수단(모빌리티) 및 관련 산업분야
	AI를 활용한 미래형 선박 운행 솔루션
미래화학신소재	이차전지와 연료전지의 핵심 부품소재(양극재, 음극재, 분리막), 탄소 복합소재, 재생 플라스틱 등 기존 화학소재 융·복합 및 첨단 신소재 소부장(소재·부품·장비) 개발 산업 분야

□ 모집대상

① 모집분야 관련 신기술을 보유한 유망기업

② 대기업이 요청한 기술 수요에 부합하는 유망기업 [붙임1]수요기술 리스트 참조

□ 지원대상: 국내 ①예비창업자 및 ②벤처·중소기업 등 누구나

① (예비창업자) 사업 공고일 기준 사업자등록(개인, 법인)이 없는 자(팀)

② (벤처·중소기업) 「벤처기업육성에 관한 특별조치법」제2조의2에 따른 벤처기업 및「중소기업기본법」제2조에 따른 중소기업

□ 선정 제외 대상

- 2021년 「K-H2 신기술 Grand Challenge 1기 공모전」 및	2022~2024년 「UFEZ 대중소 상생 투자 플랫폼」 선정되어 지원받은 자(기업)

- 국세 또는 지방세 체납으로 규제 중인 자(기업)

※ 단, 신청·접수 마감일 (’25.3.14.)까지 세금분납계획에 따른 성실납부자(체납처분유예신청), 국세·지방세 등의 특수채무 변제 후 증빙이 가능한 자, 중소벤처기업진흥공단 등으로부터 재창업자금을 지원 받은 자 등 정부·공공기관으로부터 재기 지원 필요성을 인정받은 자(기업)는 신청(지원) 가능

- 중소기업창업지원법 시행령 제4조(창업에서 제외되는 업종)의 업종을 영위하고  있거나 또는 영위하고자 하는 자(기업)

- 중앙정부, 지방자치단체, 공공기관의 창업지원사업에 참여 제한으로 제재중인 자(기업)

- 금융기관 등으로부터 채무불이행으로 규제 중인 자(기업)

※ 단, 신청·접수 마감일(’25.3.14.)까지 채무변제 완료 후 증빙이 가능한 자(기업), 신용회복위원회의 프리워크아웃, 개인워크아웃 제도에서 채무조정합의서를 체결한 자(기업), 법원의 개인회생제도에서 변제계획 인가를 받거나 파산면책 선고자(기업),     회생인가를 받은 자(기업), 중소기업진흥공단 등으로부터 재창업자금을 지원받은 자(기업) 등 정부·공공기관으로부터 재기지원 필요성을 인정받은 자(기업)는 신청(지원) 가능

- 신청서, 사업계획서 등 본 사업 관련 서류를 허위로 기재한 경우

- 타인의 아이디어․기술 등을 모방하거나 특허, 실용신안 등 지식재산권을 침해 또는 침해할 우려가 있는 경우

- 신청일 현재 휴업 중인 자(기업) 또는 관련 법령상의 창업이 불가능한 자(기업)

3		지원 내용

□ 지원 기간: 2025. 5월 ~ 12월

□ 지원 내용

ㅇ (상금) 총8,000만 원, 선정기업 사업화에 필요한 자금으로 활용

- 총 8개 팀 선정

- 각 팀 당 1,000만원 씩 균등 지원

ㅇ (기술멘토링) 선정기업의 기술역량 강화를 위해 파트너社 현업 전문가와 1:1 매칭을 통한 기술애로 해결 지원 및 수요기술 적용 검증

선정기업 멘토링 희망분야 수요조사	▶	멘토(파트너社)- 멘티(선정기업) 매칭	▶	멘토링 진행 (온/오프라인)

ㅇ (외부전문가 컨설팅) 기술 역량 강화 및 사업 고도화를 위한 경영, R&D 관련 전문가(변호사, 변리사 등), IR 컨설턴트 매칭 및 컨설팅 지원

ㅇ (기술평가보증) 기술보증기금 종합 평가를 통하여 투심을 위한 공신력 있는 평가서 제공 및 자금조달 목적의 저금리 보증서 발급

ㅇ (투자유치 지원) 데모데이를 통한 울산창조경제혁신센터 Seed 투자 및 외부 투자연계 기회 제공

ㅇ (후속지원) 협력기관 맞춤형 기업지원 사업 안내, 연계 지원 및 홍보

ㅇ (울산 이전 지원) 최종선정일 이후 울산 지역으로 사업장(본사/지사/공장)을 신규 설립하거나 이전한 기업에 기반 구축을 위한 사업화 자금 지원

- 지원항목: 법인설립비, 시설 및 기자재 임차비, 고용보조금, 재료비 등 (기업당 최대 1,000만 원, 예산 범위 내)

- 지원대상(기업)에 지원내용·절차 등 세부 내용 별도 안내 예정

* ‘25년 사업 종료 후 울산 이전할 경우 ‘26년 동 사업 운영 시 신청 가능함	단, 주최기관 사정에 따라 울산 이전 지원계획은 변동될 수 있음

4		평가 개요

□ 평가절차

ㅇ 총 2개의 평가(서류평가, 발표평가)를 통해 최종 선정

①서류평가		②발표평가		③최종선정
사업신청서 기반 서류평가	▶	대면(발표)평가 10분 발표, 10분 질의응답	▶	발표평가 고득점 순 선정
신청자격 요건 검토는 상시 진행하며, 미충족이 확인되는 경우 탈락 처리 예정

□ 평가방법

ㅇ (서류평가) 제출한 사업계획서를 토대로 세부항목 평가를 통해 발표평가 대상자 선발(최종 선정규모의 1.5배수 내외)

- 서류평가 통과자를 대상으로 신청자격 확인서류를 제출받아 검토할 예정이며 자격 관련 위배사항 발견 시 발표평가 대상에서 제외

ㅇ (발표평가) 신청자(기업)의 보유역량, 창업아이템의 기술성 및 사업화 전략 등에 대해 종합적으로 발표평가

- 발표평가 장소는 울산창조경제혁신센터 포럼장에서 진행

- 발표 10분, 질의응답 10분으로 이루어지며, 상황에 따라 총 20분 내에서 자율적 조정 가능

□ 평가지표

평가지표			평가배점
평가항목	평가기준	평가내용	서류평가	발표평가
보유역량	연구조직 역량	관련 분야 경험 수준 및 전문성	10점	10점
	구성원의 역할	기업구성원별 R&R의 적절성	10점	10점
기술성	사업·기술 목표	사업·기술 목표의 명확성	5점	5점
	구체성	기술의 구체성과 검증방안	5점	5점
	차별성	기술의 혁신성과 대체기술 출현 가능성	10점	10점
	실현가능성	제품화 가능성 및 기술완성도	10점	10점
사업성	시장성	시장진입 전략 이익확보 합리성	10점	10점
	수익성	사업화 시 국내·외 수익 창출 정도	10점	10점
	성장가능성	산업활용도 및 확장성 등 지속성장성	10점	10점
	협업 가능성	파트너사와의 협업 가능성	-	10점
지역 산업 연관성	지역산업 연관성	지역 기업 및 기관과의 협업 가능성	10점	10점
	지역경제 발전가능성	지역 산업 및 경제에 대한 기여도	10점	-
합계(A)			100점	100점
최종 합계			100점	100점

□ 최종선정

ㅇ 서류평가 결과는 최종점수에 반영되지 않으며, 최종선정은 발표평가 결과점수의 고득점인 순으로 결정

ㅇ 동점자 발생 시 발표평가 항목 ‘사업성 → 기술성 → 지역산업 연관성 → 보유역량’ 점수가 높은 순으로 선정

□ 평가결과 확인

ㅇ 울산창조경제혁신센터 홈페이지(https://ccei.creativekorea.or.kr/ulsan)

ㅇ [새소식] - [공지사항]에서 확인 가능

5		접수 방법 및 추진 일정

□ 접수기간: 2025. 2. 24.(월) ~ 3. 14.(금) 18시까지

□ 접수방법: 온라인 접수(U-STAR 홈페이지 www.ustar.or.kr)

※ 신청접수 마감일은 홈페이지 접속이 증가하니 접수 마감일 2~3일 전 접수 권장

※ 서류평가 결과발표 날과 발표평가 날짜 기간이 짧으므로, 발표평가 대비를 미리 하는 것을 권장

□ 제출서류

① 참가신청서 [별지 제1호]

② 사업계획서 [별지 제2호]

③ 기타 참고자료 [별지 제3호]

④ 사업자 등록증

	< 서류 제출 시 유의사항 >
▸ ① 참가신청서는【별지 제1호】 서식에 맞춰 작성하여야 하며, 대표자 날인 후 제출 ▸ ② 사업계획서는【별지 제2호】 서식에 맞춰 작성하여야 하며, 임의 양식의 사업계획서 제출 시 선정평가 대상에서 제외 ▸ ③ 기타 참고자료【별지 제3호】는 지식재산권 출원서 및 등록증, 대회수상 내역, 시상금 수혜 내역 등 사업계획서의 기재사항을 입증하기 위해 필요하다고 판단되는 관계서류로 해당자만 제출(증빙서류 별도 첨부) ▸ 기타 참가자격의 증빙을 위한 서류는 서류평가 통과자에 한해 제출 요청 예정

□ 사업 추진일정

구분		일정	비고
모집	공고	‘25. 2. 24.(월)	울산창조경제혁신센터 홈페이지 공고
	신청·접수	‘25. 2. 24.(월) ~ 3. 14.(금)	U-STAR 홈페이지 (https://ustar.or.kr)
선정	서류평가	‘25. 3. 19.(수) ~ 3. 20(목)	서면평가
	서류평가 결과발표	‘25. 3. 21.(금)	울산창조경제혁신센터 홈페이지 공지
	발표평가	‘25. 4. 3.(목)	대면평가
	최종선정 결과발표	‘25. 4. 4.(금)	울산창조경제혁신센터 홈페이지 공지
	시상식	‘25. 4. 22.(화)	시상기업 소개
사업 수행	액셀러레이팅	‘25. 5월 ~ 11월	기업 역량 강화 교육, 1:1 기술멘토링 등
	데모데이	‘25. 11월	성과공유 및 투자연계

6		문의처

울산창조경제혁신센터
문의	울산창조경제혁신센터 창업본부 오픈이노베이션팀
전화	052-230-3422	E-mail	hamansu@ccei.kr
홈페이지	울산창조경제혁신센터 : https://ccei.creativekorea.or.kr/ulsan/
	U-STAR : https://ustar.or.kr/
울산경제자유구역청
문의	울산경제자유구역청 혁신성장지원부 혁신성장지원팀
전화	052-229-8663	Email	limemint@korea.kr
홈페이지	https://www.ulsan.go.kr/s/ufez/main.ulsan

7		유의사항

□ 신청 및 접수 관련

ㅇ 접수된 서류는 반환하지 않으며, 제출서류 일체는 울산창조경제혁신센터에서 서류 접수일로부터 3년간 보관

ㅇ 제출 마감일 이후에는 신청자(기업)가 작성한 일체의 신청내용은 변경 불가함

ㅇ 필요 시 참가자(기업)에 대한 추가 자료를 요청할 수 있으며, 이에 따라 제출한 자료는 신청서와 동일한 효력을 가짐

ㅇ 서류상의 기재착오나 연락불능으로 인한 불이익은 신청자의 책임임

ㅇ 예비창업자로 신청한 경우 참가 신청서상 대표자명으로 수상함

ㅇ 다음 하기의 사유로 발생되는 문제에 대한 책임은 지원자(기업)에 있으며, 울산창조경제혁신센터에서는 선정 취소, 상금 환수 등의 조치를 취할 수 있음(선정 이후 기간 포함)

- 저작권이 있는 아이디어, 캐릭터, 프로그램 등의 임의 사용

- 수상아이템에 대한 제3자의 저작권 등의 침해로 분쟁 발생 시

- 허위, 부정한 방법에 의한 당선사실이 발견될 경우

- 지식재산권을 획득하지 않은 아이디어를 공개하는 경우

- 창업 및 사업화 활동에 불성실하게 임할 경우

- 향후 참가자격 관련 제외기준이 확인될 경우

□ 평가 및 선정 관련

ㅇ 제출된 사업계획서에 대한 내용은 접수 및 평가과정에서 비밀 유지

ㅇ 이미 사업화 되어있는 아이템의 경우, 기존 사업이나 서비스와의 차별성 및 우수성이 증명되어야 서류평가 대상이 됨

ㅇ 심사결과(심사점수)는 공개하지 않으며 심사결과에 대한 이의제기 불가함

ㅇ 본 공모전의 평가 및 선정결과는 공정성과 형평성을 기반으로 한 주최·주관기관의 고유 권한임

ㅇ 선정계획의 2배수 미만 접수 시 선발규모, 시상훈격 등 변동 가능

ㅇ 진행 일정, 지원 규모 및 내용 등은 기관 사정에 의해 변경될 수 있음

붙임 1	수요기술 리스트

분야	No.	수요기술
수소 저탄소 에너지	[1]	친환경(저탄소/바이오) 연료 생산 기술
	[2]	대기 중 이산화탄소 포집(DAC) 기술
	[3]	암모니아 연소 배가스 처리 기술 (아산화질소 처리 촉매)
	[4]	청정수소 생산 기술
	[5]	에너지 절감 및 탄소배출권
	[6]	폐플라스틱 리사이클링 & 전처리, Bio fuel & Bio mass energy 생산 유통, 기타 탄소배출권 확보 관련 사업
	[7]	공장 공정 과정 저탄소 Digital transformation 솔루션
	[8]	바이오 에너지 연료화 및 순환경제
	[9]	산업부산물 저감 및 재자원화를 위한 기술개발 및 실증
	[10]	700bar급 수소자동차 충전을 위한 액화수소충전 설비 분야
미래 모빌 리티	[11]	선박 경사면 자동 페인팅 장비
	[12]	ROV기반 선박외판 곡면/협소부 클리닝 기술
	[13]	LLMOps를 통한 시운전 AI Chatbot 개발
	[14]	LLMOps를 통한 선주 교신 Chatbot 개발
	[15]	출퇴근시간 휠타입 개발
미래 화학 신소재	[16]	황화물계 전고체 전지 재료 생산 기술
	[17]	산소 및 수분 차단성 부여가 가능한 폴리올레핀(Poly Olefin) 코팅 및 필름 가공 기술
	[18]	펄프/종이를 활용한 친환경 필터 신소재 개발
	[19]	복합동박용 PP소재

붙임 2	수요기술 설명서

□ 수소‧저탄소에너지

대기업 수요 기술(제품) 설명서 [1]
분야
기술(제품)명	친환경(저탄소/바이오) 연료 생산 기술
기술(제품) 필요성	전 지구적으로 탄소 감축에 대한 필요성이 시급하며 운송/수송 (항공, 선박, 자동차) 분야의 탄소 감축 요구가 커지고 있음 보관, 운송 및 기존 인프라 활용 측면에서 기존 연료를 대체하기 용이한 바이오, 합성연료의 관심도가 높음 LCA 측면에서 탄소 감축이 가능한 연료 필요 (ex. e-methane, e-fuel, bio,e-methanol, SAF 등)
기술(제품) 활용 계획	○ 활용 계획 - 기존 석유류와 연계하여 유통/판매 가능 예상 - 그룹 관계사와 연계하여 SAF, 친환경 선박연료 등 신규 시장 개척 가능 - 기존 사업의 연료/원료로 활용 가능 ○ 지원 내용 - 기술/사업화 시나리오 검토 의견 제공 - 공동연구, 실증 프로젝트 협력 등 기술개발 협력 가능(양사 이해관계 부합 시) - 투자 및 사업 협력 검토(양사 이해관계 부합 시)

대기업 수요 기술(제품) 설명서 [2]
분야
기술(제품)명	대기 중 이산화탄소 포집(DAC) 기술
기술(제품) 필요성	Net-zero 달성을 위해 배출량 저감을 넘어 carbon negative 가 가능한 DAC 기술이 필요 현재까지 DAC 기술은 대기중의 낮은 CO2 농도로 높은 포집 비용이 요구 됨
기술(제품) 활용 계획	○ 활용 계획 - CCU 기술과 연계, 합성 연료 및 케미칼 생산 활용 ○ 지원 내용 - 기술/사업화 시나리오 검토 의견 제공 - 공동연구, 실증 프로젝트 협력 등 기술개발 협력 가능(양사 이해관계 부합 시) - 투자 및 사업 협력 검토(양사 이해관계 부합 시)

대기업 수요 기술(제품) 설명서 [3]
분야
기술(제품)명	암모니아 연소 배가스 처리 기술 (아산화질소 처리 촉매)
기술(제품) 필요성	○ (현황) 탄소중립을 위한 무탄소 발전원으로서 ‘암모니아’가 부각됨. 석탄-암모니아 20% 혼소 발전 실증이 진행 중이며, 암모니아 내연 기관을 발전원 및 동력원으로 쓰려는 움직임도 포착됨 ○ (문제점) 암모니아가 비교적 낮은 온도에서 연소될 때 아산화질소(N2O)가 발생함. 아산화질소는 270배의 CO2 배출 효과를 가지는 바 효과적인 제거 기술이 요구됨 ○ (요구사항) 배가스에 포함된 아산화질소를 효과적으로 제거할 수 있고, 기존 SCR(선택적 환원 촉매) 시스템에 통합 가능한 촉매 기술
기술(제품) 활용 계획	○ (활용계획) 아산화질소 제거 설비 개발 ○ (O.I. 지원내용) 기술 타당성 검증 및 기술 적용 실증 프로젝트 추진

대기업 수요 기술(제품) 설명서 [4]
분야
기술(제품)명	청정수소 생산 기술
기술(제품) 필요성	○ (현황) 탄소중립 실현을 위해 수소에너지 분야에 대한 정부, 민간기업 협력이 다각도로 이루어고 있으며, 특히 그린수소 생산 기술 확보에 대한 많은 투자가 이루어지고 있음 ○ (문제점) 그린수소 확대를 위해서는 수소 생산 비용 저감 및 기술 안전성 확보 등의 여러가지 해결해야 할 부분들이 많음. 국내 지리적/환경적 상황을 고려하면 조금 더 포괄적인 청정수소 생산 기술에 대한 집중이 필요함 ○ (요구사항) 그린수소를 확보하기 위해 필요한 수전해 기술 외에도 청정수소 확보를 위한 리포밍. 탄소포집, 탄소활용, 암모니아 활용 및 열분해 등의 다양한 기술 확보가 필수적임
기술(제품) 활용 계획	○ (활용계획) 청정수소 생산 기술의 차별성 및 경쟁력을 확보할 수 있는 요소기술 확인 후, 국내/외 기관들과의 협력 통한 기술 경쟁력 제고 추진

대기업 수요 기술(제품) 설명서 [5]
분야
기술(제품)명	에너지 절감 및 탄소배출권
기술(제품) 필요성	○ (현황) 정책적으로 2050년까지 Net zero 실현을 위해 당사는 지속적 탄소 감축의 노력과 배출권 구입 등이 필요한 상황 ○ (문제점) 필요 기술의 도입의 어려움, 문제점 제시 - 당사의 주요 사업장 내 에너지 절감을 자체적으로 하고 있지만 지속적으로 추가 절감방안 수립 필요 - 또한 추후 탄소배출권의 다양한 Source 확보 필요함에 따라 자발적 탄소배출권 ○ (요구사항) 문제점에 관한 수요기술 제시 or 다른 신기술 도입의 여부 가능성 제시 - 당사 사업 장(공정 지역 포함) 내 에너지 절감 및 탄소 감축 가능 기술 - 탄소배출권 (파리협정 6.2조 6.4조) 관련 사업을 통해 탄소배출권을 확보할 수 있는 사업 ○ 기술의 기준 및 권장사항 (선택)
기술(제품) 활용 계획	○ (활용계획) - 기술의 경우 검증을 통해 당사 적용 - 탄소배출권의 경우 당사 Project 투자 검토 예정

대기업 수요 기술(제품) 설명서 [6]
분야
기술(제품)명	폐플라스틱 화학적 리사이클링(CR), 폐플라스틱 전처리, Bio fuel 생산 유통 분야, Bio mass energy 생산 유통, 기타 탄소배출권 확보 관련 사업
기술(제품) 필요성	○ (필요성) - 저탄소 및 청정 에너지 공급자로 전환하기 위해 다양한 에너지 기술 개발 및 도입 - 탄소배출권을 안정적으로 확보할 수 있는 외부사업 ○ (활용계획) - 폐플라스틱 및 바이오 연료유의 경우 당사 사업에 도입 고려 - 탄소배출권 관련 사업도 투자 또는 도입을 통해 탄소 배출권 확보하고자 함 ○ (지원내용) - 기술협력 및 사업화 지원 - 선정기업 대상 직접투자 검토
기술(제품) 활용 계획	폐플라스틱 및 바이오 연료유의 경우 당사 사업에 도입 고려 탄소배출권 관련 사업도 투자 또는 도입을 통해 탄소 배출권 확보 하고자 함

대기업 수요 기술(제품) 설명서 [7]
분야
기술(제품)명	공장 공정 과정 저탄소 Digital transformation 솔루션
기술(제품) 필요성	○ (현황) 정책적 상황, 산업의 현황 - AI등의 발달로 그간 많은 노동이 필요했던 업무들의 효율성 제고 중 ○ (문제점) 필요 기술의 도입의 어려움, 문제점 제시 - 다양한 기술 모색 중 ○ (요구사항) 문제점에 관한 수요기술 제시 or 다른 신기술 도입의 여부 가능성 제시 - 단순 사무기술 개선에서부터 공정 내 사용되어 안전성과 효율성을 동시에 높일 수 있는 기술 ○ 기술의 기준 및 권장사항 (선택)
기술(제품) 활용 계획	○ (활용계획) 당사 내 사용 될 수 있도록 협업 검토 예정

대기업 수요 기술(제품) 설명서 [8]
분야
기술(제품)명	바이오 에너지 연료화 및 순환경제
기술(제품) 필요성	○ (현황) 정책적 상황, 산업의 현황 - 저탄소 연료 및 플라스틱 재활용을 통한 제품에 대한 수요가 늘어가고 있음 ○ (문제점) 필요 기술의 도입의 어려움, 문제점 제시 - UCO의 인증과 확보가 어려움 - UCO를 투입하였을 때 기술적 문제 발생 부분 열분해유의 품질(CL의 높은 함량 등) ○ (요구사항) 문제점에 관한 수요기술 제시 or 다른 신기술 도입의 여부 가능성 제시 - 열분해유의 경우 CL을 제거할 수 있는 열분해 시설 또는 후처리 시설 - UCO의 인증관련 기술 ○ 기술의 기준 및 권장사항 (선택)
기술(제품) 활용 계획	○ (활용계획) - 열분해유 관련 기술의 경우 당사 구입중인 업체와 Collaboraiton할 수 있도록 Arrange 예정 - UCO의 경우 당사와 협업 진행 될 수 있도록 검토 예정

대기업 수요 기술(제품) 설명서 [9]
분야
기술(제품)명	산업부산물 저감 및 재자원화를 위한 기술개발 및 실증
기술(제품) 필요성	○ (현황) 국내외 폐기물 처리 규제 강화가 예상됨에 따라 산업부산물의 저감 및 친환경 처리 방안 기술 도입을 통한 선제적 대응 필요 ○ (문제점) - SK에코플랜트에서는 반도체 종합서비스, 배터리 리사이클링 등의 사업을 확장하고 있으며, 이로 인하여 발생하는 산업부산물 또한 급증하고 있음 - 각 사업별 환경 문제 대응을 위하여 산업부산물 (황산, 불산, 폐수슬러지, 소각재 등)의 저감 또는 부산물을 재자원화하는 기술 발굴에 어려움이 있으며 발굴된 기술의 기술성이 낮아 기술 협력을 통한 기술 개발이 필요함 ○ (요구사항) - 산업부산물 고순도 재활용 기술 - 폐수슬러지, 소각재 등의 자원화 기술 (건설자재, 친환경 등) - 기타 산업부산물을 상용화할 수 있는 범용적 재활용 기술 ○ 기술의 기준 및 권장사항 - 폐황산/폐불산 등 케미컬 연구 경험 또는 기술 보유 - 폐수 슬러지/소각재 등 관련 연구 경험 또는 기술 보유 - 기타 재자원화 친환경 기술 보유
기술(제품) 활용 계획	○ (활용계획) - 스타트업 발굴 : 기술 발굴 및 사업화 과제 도출 - 공동기술 개발 : NDA 및 MOU 체결, 협업을 통한 기술 고도화 - 기술 검증 : 기술 적합성 및 효율성 검토, 특허 출원 - 사업화 : 공동 사업 추진 및 후속 투자 연계 ○ (O.I. 지원내용) - 기술개발 지원 : 스타트업 기술개발 지원 - 사업장 적용 (구매) : 기술의 우수성 입증 후 사업장 적용 - 기술사업화 컨설팅 지원 : 비즈니스모델 수립, 마케팅 방안 - 투자 연계 : 외부 VC에 투자받을 수 있도록 IR 미팅 지원 - 공동사업 및 직접 투자 : 사업 우수성이 있는 경우 직접 투자

대기업 수요 기술(제품) 설명서 [10]
분야
수요 기술(제품)명	700bar급 수소자동차 충전을 위한 액화수소충전 설비 분야
기술(제품) 주요내용	○ (현황) - 우리나라는 미세먼지 저감 및 온실가스 감축을 위해 수소전기차 보급을 확대 중 임 - 수소상용차의 보급 확대에 따른 액화수소충전소 확대됨에 따라, 액화수소펌프 및 열교환 시스템 설계 및 제작기술 확보 필요 ○ (문제점) - 액화수소펌프는 해외제조사에 전적으로 의존하고 있으며, 액화수소를 기체수소로 변환하기 위한 열교환 시스템 설계 기술의 부재 ○ (요구사항) - 액화수소펌프 설계 및 제작 기술 - 열교환기 시스템 설계 및 제작 기술 ○ (기술의 기준 및 권장사항) - 기존의 액화수소충전 설비의 동등 또는 이상

□ 미래모빌리티

대기업 수요 기술(제품) 설명서 [11]

분야

기술(제품)명

선박 경사면 자동 페인팅 장비

기술(제품) 필요성

○ (현황) 선박의 경사진 외판 도장 작업 시 고소부에 사다리를 걸쳐서 작업을 진행 중임

○ (문제점) 고소부 작업인 만큼 추락 등 안전사고 발생 가능성이 높으며, 작업 활동 반경이 제한적이어서 작업 효율성 또는 높지 않음

○ (요구사항) 경사진 선박 외판에서 안정적인 자세로 페인팅 가능한
자동화된 도장 설비을 요구함

○ 기술의 기준 및 권장사항 (선택)
- 외판 경사각 미세 원격 조정
- 페인트 분사량 자동 측정
- 고중량 페인트의 자동 운반

- 설치/해체가 용이한 경량화

기술(제품) 활용 계획

○ (활용계획) HD현대중공업의 요구 조건에 적합한 기술 및 업체를 발굴하여 최적 시제품 개발 및 현장 적용 테스트(POC)를 수행하고자함. 테스트 검증 후 상용화된 제품을 조선계열사에 보급 예정임

○ (O.I. 지원내용) 스타트업/벤처기업의 시제품 개발 및 제품화 비용 지원

대기업 수요 기술(제품) 설명서 [12]

분야

기술(제품)명

ROV기반 선박외판 곡면/협소부 클리닝 기술

기술(제품) 필요성

○ (현황) 선박 건조 시, 안벽/시운전 기간 동안 선박외판에 파울링 등
오염이 항시 발생하고 있음

○ (문제점) 파울링 제거를 위해 수시로 잠수사를 투입하여 외관 검사 및 클리닝 작업 수행 중임. 잠수사의 수중 작업은 안전 위해성이 항상 존재하며, 기상 악화에 따른 작업 중단이 빈번히 발생하여 공정일정 준수에 문제가 됨. 외부 시장에 유사 기술 및 업체가 있으나, 조선소의 요구 조건에 부합하는 수준 높은 업체가 없음

○ (요구사항) 인력 투입이 아닌 혹독한 기상조건하에 수중에서 작업이 가능한 수중 무인 또는 로봇 클리닝 장비가 요구됨

○ 기술의 기준 및 권장사항 (선택)
- 선박 외판을 따라 원격 조정 또는 무인 자율 주행 기술 필요
- 선박 협소부 및 곡면부(선수, 선미, 트러스트 등)에 근접 접근
작업 기능성 요구
- 장시간 수중 작업을 위해서는 대용량의 전기 추진체 기술이
요구됨

기술(제품) 활용 계획

○ (활용계획) HD현대중공업의 요구 조건에 적합한 기술 및 업체를 발굴하여 최적 시제품 개발 및 현장 적용 테스트(POC)를 수행하고자함. 테스트 검증 후 상용화된 제품을 조선계열사에 보급 예정임

○ (O.I. 지원내용) 스타트업/벤처기업의 시제품 개발 및 제품화 비용 지원

대기업 수요 기술(제품) 설명서 [13]
분야
기술(제품)명	LLMOps를 통한 시운전 AI Chatbot 개발
기술(제품) 필요성	○ (현황) - ‘25년부터 정부는 제조업 분야에서 인공지능(AI) 기반 생산 자동화 및 혁신을 적극 지원하고 있으며, 이 중 대규모 언어 모델(LLM, Large Language Model) 기술을 활용한 제조업 혁신 가능성도 주목받고 있음 - 조선소는 한국인 노동자의 고령화로 인해 외국인 작업인력이 늘어나고 있으며, 이는 조선소의 경쟁력 약화로 이어질 수 있어 기술 전수와 데이터 관리 시스템 구축이 필요함 ○ (문제점) - 시운전 결과서, 문제점 보고서, 매뉴얼 등 데이터의 개인 분산 관리로 유실 위험과 중복 관리 발생 - 시운전을 포함한 작업 수행과 관련된 핵심 기술과 기술적 자산이 구전되어 기술 전수 체계 미흡 - 베테랑 기술자의 지속적인 감소와 외국인 노동자의 증가에 따른 품질 저하 발생 ○ (요구사항) 1. LLMOps 구축 - 시운전 결과서, 문제점 보고서, Operation 매뉴얼 통합 수집 및 DB화 - 업무 지식 및 정보 답변용 LLM 모델 개발과 배포 및 운영까지 가능한 환경 구축 2. Chatbot 개발 - LLM 모델 기반 모바일에서 사용 가능한 Chatbot 어플리케이션 개발 ○ (기술의 기준 및 권장사항) 1. LLMOps 구축 - 클라우드 환경 구축 시, AWS 환경 권장 - 데이터 수집 및 관리 기준 수립 : 데이터 품질 보장, 데이터 파이프라인 구축 - 모델 개발 및 학습 환경 필요 : 모델 선택(LLaMA 3 이상 권장) 및 튜닝, 지속적 학습(CI/CD) - 모델 배포 및 운영 : 모니터링 및 보안/안정성 도구 마련 2. Chatbot 어플리케이션 개발 - 기능 설계 : 사용자 요구분석, 다국어 지원 - 시스템 아키텍처 : 모듈화 설계, 실시간 처리 성능 최적화 - 테스트 및 배포 : 테스트 자동화(스크립트 필요) 3. 윤리적 고려 사항 - 모델 편향 최소화(다양한 데이터 소스 활용) - 제공 데이터 보호를 위한 암호화
기술(제품) 활용 계획	○ (활용계획) - 개발 chatbot 현업 부서 제공 및 Feedback을 통한 고도화 - LLM 모델에 타 부서 제공용 PoC 수행 및 성과 테스트 ○ (O.I. 지원내용) - PoC 테스트 결과에 따른 투자 집행 - 공동 지식재산권 출원 협업 및 지원 - HD현대 조선 계열사 횡전개 지원

대기업 수요 기술(제품) 설명서 [14]
분야
기술(제품)명	LLMOps를 통한 선주 교신 Chatbot 개발
기술(제품) 필요성	○ (현황) - ‘25년부터 정부는 제조업 분야에서 인공지능(AI) 기반 생산 자동화 및 혁신을 적극 지원하고 있으며, 이 중 대규모 언어 모델(LLM, Large Language Model) 기술을 활용한 제조업 혁신 가능성도 주목받고 있음 - ChatGPT 등의 서비스는 높은 수준의 품질로 답변을 제공하며, 이는 조선업을 포함한 여러 산업에서 실질적인 업무 도구로 활용할 수 있을 정도로 발전 ○ (문제점) - 선주와 교신하는 문서들이 산재되어 있으며, DB화되어 있지 않아 유실 위험과 중복관리의 문제 발생 - 회신 내용 중 담당자들마다 대처가 상이해 답변 수준이 상이하거나 적절하지 못한 회신으로 업무의 혼선이 발생 ○ (요구사항) 1. LLMOps 구축 - 선주 교신 문서 자동 수집 및 텍스트 데이터를 추출해 DB화 - 선주 답변용 LLM 모델 개발과 배포 및 운영까지 가능한 환경 구축 2. Chatbot 개발 - LLM 모델 기반 모바일에서 사용 가능한 Chatbot 어플리케이션 개발 ○ (기술의 기준 및 권장사항) 1. LLMOps 구축 - 클라우드 환경 구축 시, AWS 환경 권장 - 데이터 수집 및 관리 기준 수립 : 데이터 품질 보장, 데이터 파이프라인 구축 - 모델 개발 및 학습 환경 필요 : 모델 선택(LLaMA 3 이상 권장) 및 튜닝, 지속적 학습(CI/CD) - 모델 배포 및 운영 : 모니터링 및 보안/안정성 도구 마련 2. Chatbot 어플리케이션 개발 - 기능 설계 : 사용자 요구분석, 다국어 지원 - 시스템 아키텍처 : 모듈화 설계, 실시간 처리 성능 최적화 - 테스트 및 배포 : 테스트 자동화(스크립트 필요) 3. 윤리적 고려 사항 - 모델 편향 최소화(다양한 데이터 소스 활용) - 제공 데이터 보호를 위한 암호화
기술(제품) 활용 계획	○ (활용계획) - 개발 chatbot 현업 부서 제공 및 Feedback을 통한 고도화 - LLM 모델에 타 부서 제공용 PoC 수행 및 성과 테스트 ○ (O.I. 지원내용) - PoC 테스트 결과에 따른 투자 집행 - 공동 지식재산권 출원 협업 및 지원 - HD현대 조선 계열사 횡전개 지원

대기업 수요 기술(제품) 설명서 [15]
분야
기술(제품)명	출퇴근시간 휠타입 개발
기술(제품) 필요성	- 출퇴근시간 자율주행하면서 과속차량 단속, 밧데리 떨어지면 스스로 충전기에가서 충전 - 교통로봇에 이동식 신호등 접목, 필요시 교차로에서 이동식 신호등 역할
기술(제품) 활용 계획

□ 미래화학신소재

대기업 수요 기술(제품) 설명서 [16]
분야
기술(제품)명	황화물계 전고체 전지 재료 생산 기술
기술(제품) 필요성	- 차세대 배터리 중 안전성과 성능이 우수한 황화물계 전고체 전지에 대한 관심과 수요가 증가 중 - 정유 공정에서 다량의 황화수소와 이를 활용한 유황이 발생되고 있으며, 대부분 황산 등의 저가 제품으로 판매 중, 고부가화 필요
기술(제품) 활용 계획	○ (활용 계획) - 기존 황 밸류체인 확대 - 황화물계 전지 소재 및 기타 소재 활용 ○ (지원 내용) - 기술/사업화 시나리오 검토 의견 제공 - 공동연구, 실증 프로젝트 협력 등 기술개발 협력 가능 (양사 이해관계 부합 시) - 투자 및 사업 협력 검토 (양사 이해관계 부합 시)

대기업 수요 기술(제품) 설명서 [17]

분야

기술(제품)명

산소 및 수분 차단성 부여가 가능한 폴리올레핀(Poly Olefin) 코팅 및 필름 가공 기술

기술(제품) 필요성

○ (현황)

- 소비자의 입맛이 다양해지고 고급화 됨에 따라, 제품의 수분을 유지하고 산패를 막아 갓 만든 것과 같은 신선한 품질을 요구하는 소비자가 늘어나고 있으며, 갓 조리한 제품의 맛을 즐기기 위해 전자레인지를 사용하여 조리하는 제품도 왕왕 출시되고 있다.

- 현재, 제품의 수분 및 산소를 차단하기 위해 PET 또는 CPP필름에 알미늄증착 필름을 사용한다.

○ (문제점)

- 식품 포장 복합필름의 구성 중 차단층에 사용하고 있는 알루미늄증착 필름의 경우, 재활용 공정에서 제거 및 분리가 어려워 재생소재의 품질 및 재활용률의 저하를 야기시킨다.

- 그리고 전자레인지에 포장 된 채로 조리해서 먹는 즉석 조리 식품에 사용이 어려워 제품 다른 용기 옮겨 담아 조리를 해야 하는 번거로움이 발생한다.

- 알루미늄 증착의 대안으로서의 차단성 코팅 기술에서도 많이 알려진 PVA, EVOH 등의 적용 기술은 수분 노출에 의한 박리, 차단성 저하 등으로 제품 적용 후에도 문제가 발생할 가능성이 높다.

○ (요구사항) 비스킷, 스낵, HMR 즉석 식품 등, 제과 또는 냉장 제품 등의 선도 유지를 유지 시키고 전자레인지 사용이 가능한 폴리올레핀 계열의 차단성 코팅 및 필름 가공 기술을 요한다.

◇ 기존 기술 대비 차별화된 기술 또는 품질 수준일 것

◇ 안전성 및 재활용성 : 식품 패키징 소재로서 「기구 및 용기포장의 기준 및 규격 고시」 기준에 적합하고, 「포장재 재활용 용이성 등급 평가 기준」에 따른 재활용 용이성 등급에서 보통 등급 이상이 될 수 있는 소재 및 기술

◇ 신소재의 요구 차단성 수준 (수분 : WVTR, g/m2˙day / 산소 : OTR, cc/m2˙day)

- 제과 제품용 : 수분 1.5이하 또는 산소 50이하

- 냉장 제품용 : 수분 100이하 또는 산소 50이하

◇ 필름형태로 양산 가능한 품질 수준 확보 (테스트 결과 제시)

◇ 전자레인지 사용이 가능할 것

〈수요기업 기준요건 및 권장사항〉

기술(제품) 활용 계획

○ (활용계획) 신기술 및 신소재의 물성 수준 검증 및 제품 적용 및 활용 검토 예정

○ (OI 지원내용) 대상기업의 기술 개발 방향에 대한 멘토링 및 요구 조건 충족 시 당사 제품 등에 적용 지원 예정

대기업 수요 기술(제품) 설명서 [18]
분야
기술(제품)명	펄프/종이를 활용한 친환경 필터 신소재 개발
기술(제품) 필요성	○ (현황) - 펄프는 목재섬유소로 구성되어 대부분 종이나 화장지의 주원료로 사용됨 - 최근 펄프가 갖는 경량화/생분해 특성 등에 주목하여 다양한 기능성 생활용품 또는 복합소재 개발을 통해 플라스틱 사용량 감축에 기여하고 있음 ○ (기술 필요성) - 부직포 기반의 필터 산업에서 많은 양의 플라스틱을 사용하고 있고 이를 펄프를 기반으로 한 친환경 소재로 대체할 수 있다면 환경 보호에 기여할 수 있음 - 하지만 펄프/종이 소재로는 공기 투과성, 내수성 등이 취약하여 현재의 종이 제조 방식으로는 부직포를 대체할 수 있는 품질 확보가 쉽지 않은 실정임 - 이종 재료들과의 혼합을 통한 품질 향상을 예상 할 수 있으나 필터 관련기술 개발에 노하우가 부족하여 관련 기업의 도움을 받고자 함 ○ (요구사항) - 펄프/종이를 활용한 친환경 필터 원단 개발 및 완제품을 만들 수 있는 기술력 보유 - 필터 시장에 대한 높은 이해도와 친환경 제품을 보급 확산 할 수 있는 영업력 보유
기술(제품) 활용 계획	○ 기술 공동개발 및 PoC 추진 - 원천기술 공동개발 및 특허출원 지원 - PoC 및 지속 가능한 비즈니스 모델 검토

대기업 수요 기술(제품) 설명서 [19]
분야
기술(제품)명	복합동박용 PP소재
기술(제품) 필요성	○ (현황) - 이차전지 음극 집전체인 동박의 원재료인 구리 가격이 지속 상승함에 따라 중국을 중심으로 필름 (4~4.5um)표면에 구리를 입히는 (1um) “복합동박”의 개념이 제안됨 - 가격 외에도 가벼운 무게로 인한 높은 에너지 밀도, 금속의 피로도 일부 흡수, 덴드라이트에 의한 단락 방지, 열폭주 시 내부의 고분자(절연체)로 인한 단락 전류 차단 등 안정성을 향상시킬 수 있는 장점 있음 - 일반적으로 PET, PP, PI 필름 양면 표면에 구리를 스퍼터링/진공증착 이후 수도금하여 복합동박을 생산할 수 있는데, PI는 높은 가격, PET는 내전해액성 문제로 PP가 주로 개발되고 있음 ○ (문제점) - 중국은 PP 필름 이용하여 복합동박을 완성하였지만, PP의 Cu 접착력 부족으로 생산 속도 및 비용이 아직은 합리적인 수준에 도달하지 못하여 올해 하반기 대량 생산을 목표로 하고 있는 반면 국내는 PP 복합동박 관련 기술이 전무함 - 낮은 가격과 높은 안정성으로 기존 동박 대체 가능성이 높은 복합동박에 대한 기대감이 높은데에 반해, 아직 경제성 있는 상용화 및 대량생산 방안이 개발되지 않았으므로 국산 기술 개발을 통한 시장 개척 및 점유율 선점의 필요성이 있음 ○ (요구사항) - 대한유화는 고순도 콘덴서 필름용 PP의 세계시장 점유율 1위 업체로 3um까지도 고속 가공이 가능한 원료를 보유한 국내 유일 업체이며 중국 콘덴서 업체들 또한 당사 원료 적용중임 - 이러한 기술적 배경을 바탕으로 초박막/고강도/고내열성이 요구되는 복합동박 전용 PP 원료의 개발을 진행하고 있으나, 국내 업체 미비로 중국 원단 업체와 평가 진행하고 있음 - 국내의 경우 오랜 기간 반도체 및 디스플레이 산업군에서 축적한 Cu 증착 기술을 바탕으로 복합동박용 설비가 일부 시작 단계이나, 원단 가공 업체가 적어 설비 업체들도 중국에서 원단을 수입하여 연구하고 있음 - 복합동박 기술 완성은 단일 기업에서 수행되기 어려우므로 원료/원단/후가공/배터리 사의 종합적인 기술 협의가 필요함
기술(제품) 활용 계획	○ (활용계획) 기존 보유고객사를 활용한 빠른 시장 접근 ○ (O.I. 지원내용) 샘플 제작, 분석 등 전반적인 지원