사전설명회 배포용

사전설명회 배포용

LH 조명기구 디자인 공모전 지침서

2025.  6.

한국토지주택공사

						목 차

1. 공모전 개요	1

2. 응모자격 및 유의사항	3

3. 공모전 일정	5

4. 심사계획	6

5. 시상계획	7

6. 작품 제출기준	8

7. 도판 작성기준	12

8. 작품설명서 작성기준	12

9. 조명기구 실물 제출기준	15

10. 입상작품 활용계획	15

별표 1식(1~16)	16

1	공모전 개요

□ (공 모 명) 2025년 LH 조명기구 디자인 공모전

□ (공모목적)

ㅇ 최신 LED 조명 디자인 트렌드를 반영한, 창의적이며 독창적인 디자인 발굴

ㅇ 중소기업을 대상으로 공모전을 추진함으로써 중소기업 경쟁력 강화 및 상생협력 도모

ㅇ LH 주택품질 향상 및 고객만족도 향상을 위하여 입상작품으로 조명기구 디자인풀(Pool)을 구성하여 현장설계 반영

□ (공모대상)

품 명		도판(1차)/실물(2차)	도판(1차/2차)	비고
단위세대 (7종)	거실등	LED 60W(직부분리)	LED 80W(직부분리/매입)
	침실등	LED 30W(직부)	LED 30W(매입)
	식탁등	LED 20W(펜던트)	LED 10W(펜던트)
	주방등	LED 20W(숏)	LED 30W(롱)	매입
	화장실등	LED 15W(천장매입)	LED 15W(벽부)
	현관센서등	LED 10W	-	매입
	다운라이트	LED 6W	LED 8W	매입
공용부 (7종)	공용부 직부등	-	LED 10W	노출
	공용부 벽부등	-	LED 10W	노출
	주출입구 센서등	-	LED 10W	매입
	계단실 센서등	-	LED 10W	노출
	주차장램프등	-	LED 25W	노출
	특화조명 ①*	-	LED 30W(변경가능)	노출
	특화조명 ②*	-	LED 10W	노출

* 특화조명 ①, ②는 LH 뉴:홈 익스테리어 가이드라인(별첨제공)을 참고하여 조명기구 사이즈, 색온도 등을 자유롭게 제시 가능함.

- 특화조명①은 정격용량(30W) 및 타입(업다운라이트)을 변경하여 제안 가능함

<뉴:홈 익스테리어 가이드라인>

특화조명 ① (동 출입구 업/다운라이트)

특화조명 ② (필로티 다운라이트- 루버설치 노출형)

필로티 디자인 (참고사항)

□ (시상계획) 상위 6개 업체에 대해 시상

구 분	수상업체 수	시상내용
대 상	1개 업체	상패 및 납품권(1,100세대 규모)
금 상	2개 업체	상패 및 납품권(700세대 규모)
우수상	3개 업체	상패 및 납품권(300∼400세대 규모)

□ (공모절차)

사전		공모단계								최종
사전 설명회		공고		1차심사 (도판)		2차심사 (실물)		시상 (납품권)		디자인북 발간
25.05		25.06		25.07		25.09		25.09		25.10

2	응모자격 및 유의사항

가. 응모자격

ㅇ 「중소기업 범위 및 확인에 관한 규정」에 따라 발급된 중소기업확인서를 소지한 자로서 아래의 자격을 갖춘 업체

「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」제9조 및 같은 법 시행령 제10조에 의하여 아래의 직접생산증명서를 소지한 업체

- LED실내조명등(3911210201), LED다운라이트(3911151502)

- 중소기업확인서 및 직접생산증명서는 공모전 공고일 기준 유효기간 내에 있어야함

「산업표준화법」제15조에 따라 본 공모전에서 공모하는 LED 등기구에 대해 아래의 정격전력별 KS 인증서를 모두 소지한 업체

- 한국산업표준 KS C 7653 매입형 및 고정형 LED 등기구 인증심사기준

- 한국산업표준 KS C 7657 LED 센서등기구 인증심사기준

KS 번호	KS 명	종류․등급․호칭 또는 모델	비고
KS C 7653	매입형 및 고정형 LED 등기구	① 10W이하	공모
		② 10W초과 30W이하	공모
		③ 30W초과 60W이하	공모
		④ 60W초과 100W이하	공모
		⑤ 100W초과 300W이하
KS C 7657	LED 센서등기구	10W이하	공모

③ (공동이행방식) 분담이행방식 허용(KS인증서 보완)

* KS인증서 보완을 목적으로 한 분담이행방식은 입찰참가자격을 갖춘 2개 업체까지 공동응모 가능 (해당 KS인증 관련 직접생산증명서 보유 필수)

* 중복참여 금지 : 한 개 업체가 2개 이상 동시 공동참여 불가

나. 응모기준 및 유의사항

ㅇ 응모기준

공모대상 전체를 1 SET로 구성하여 응모하여야 한다.

1 SET 구성시 품목별 일반형 및 엣지형에 대한 제약사항은 없다.

응모하는 작품의 품목별 단가는 2025년 3월 LH 설계도서 적용단가를 (낙찰률 미반영) 적용하여야 한다. [별표5 참고]

모든 제출물은 제출기한을 준수하여야 하며, 기한내 미 제출된 작품에 대해서는 접수하지 않는다. [별표9 참고]

ㅇ 유의사항

공모전에 제출한 각 품목별 조명기구 디자인에 대한 일체의 권리(지식재산권)는 원칙적으로 응모업체에게 있다.

입상작품(소형․대형․옵션 포함) 및 업체추천 디자인을 이용하여 LH 조명기구 디자인풀(Pool)을 구성 및 설계반영 예정임에 따라 입상업체는 ‘공모전 입상작품 지식재산권 이용허락 동의서’를 제출하여야 한다. [별표 7참고]

입상업체는 입상작품(소형․대형․옵션 포함)에 대한 지식재산권을 설정하고, 지식재산권 설정 즉시 품목별 현황을 LH로 제출하여야 한다.

응모작품은 타인(업체)에 대한 지식재산권의 침해․모방․표절 등의 시비가 없는 작품이어야 한다. 지식재산권과 관련 시비나 소송 등 문제 발생 시 해당 책임은 응모업체에게 있으며, 시상(납품권 등) 취소 및 디자인풀(Pool)의 해당품목 삭제 등 조치할 수 있다.

입상하지 않은 출품작의 반환은 입상작품 발표일로부터 20일 이내에 요구하여야 하며, 반환 비용은 반환을 요구한 업체에서 부담하고, 지정기간이 경과되면 LH에서 임의처분 한다.

⑥ 아래의 성능기준은 공인기관시험성적서에 의해 확인하며, 2차 제출물 제출시까지 제출하여야 한다. 단, 식탁등의 경우 모듈형은 고효율인증기준 이상을 적용하여야 하며, 램프형의 경우 램프는 효율등급제도에 따라 1등급을 적용한다.

구 분	성능기준	비 고
광효율(완제품)	125 lm/W 이상	거실, 침실, 주방
광효율(패키지)	140 lm/W 이상
퍼센트 플리커	5% 이하
총 고조파왜율(THD)	10% 이하	10W 이하 제외
색온도	3000K 〜 5700K
LED 패키지	LM 80인증 제품

⑦ 입상업체는 입상작품에 대한 상세도(CAD), 이미지, 3D파일 등을 시상식 전까지 제출하여야 한다.

3	공모전 일정

가. 사전설명회 개최 : 2025. 05. 28.

나. 공모전 공고 : 2025. 06. 11. (예정, LH 홈페이지)

다. 응모신청 접수 및 질의응답 : 2025. 06. 11. ∼ 2025. 06. 17.

(접수방법) [별표1]의 신청서에 날인 후 이메일(doublej@lh.or.kr) 송부 바랍니다.

(접수확인) 응모 접수증 이메일 발송 및 신청자 휴대폰으로 접수확인 문자메세지 발송

(기타사항) 이메일 발송 후 익일까지 접수확인 연락을 받지 못하였을 경우에는 055-922-4126 로 연락 바랍니다.

(질의응답) 공모전 관련 질의 사항은 동 메일로 질의 바라며, 메일로 답변 예정

라. 1차 작품 접수 : 2025. 07. 21. ∼ 2025. 07. 24

(접수방법) 방문접수(우편접수는 파손의 우려로 접수받지 않습니다)

(접 수 처) 경남 진주시 충의로 19, 한국토지주택공사 공공주택시설처     전기사업팀 (055-922-4126)

(접수확인) 접수현장에서 접수증 발부

* 제안서는 원본1부에만 대표자의 인감이 날인되어야 함 (총 11부 제출)

* 대리인 제출시 대표자의 위임장 및 대리인 재직증명서를 첨부하여 제출

마. 1차 심사 : 2025. 07. 29.

바. 2차 작품 접수 : 2025. 09. 02. ∼ 2025. 09. 05.

(접수방법) 작품설명서 및 조명기구 실물(제품) 접수

(접 수 처) 경남 진주시 충의로 19, 한국토지주택공사 공공주택시설처 전기사업팀 (055-922-4126)

(기타사항) 2차 작품 접수 실물(단위세대 7종)은 LH에서 제공하는 별도의 전시부스에 설치하게 되며, LH에서 제공하는 전시부스에 직접 설치하여야 한다.

사. 2차 심사 : 2025. 09. 11.

아. 시    상 : 2025. 09. 25

자. 공모일정은 공모진행 과정에 따라 일부 변경될 수 있으며, 이 경우 별도 통보한다.

4	심사계획

가. 전문가에 의한 1차 작품도판 심사, 2차 작품도판 및 실물심사로 구분되며, 품목별 심사가 아닌 SET(공모대상전체)별 심사로 진행된다.

나. 1차 심사에서 선정하는 수량은 입상대상의 2〜3배수로 하며, 접수되는 수량에 따라 변경될 수 있다.

다. 1차 심사결과는 2차 심사에 반영되지 않는다.

라. 심사 주요항목 및 배점

디자인의 우수성 : 70점

조명기구 품질, 시공성 및 유지관리 : 30점

마. 심사방법, 심사위원회 구성 및 운영, 평가배점 분류 등 세부적인 사항은 별도 심사기준에 의해 시행한다.

바. 심사결과는 응모업체에게 개별 통보하지 않으며, 심사 다음날 LH 홈페이지 및 LH 전자조달시스템에 게시한다.

5	시상계획

가. 입상업체 6개의 조명기구 디자인을 ’25년 하반기 발주예정인 단지의 전기공사 설계도서에 반영한다.

구 분	수상업체 수	시상내용
대 상	1개	상패 및 설계반영 (1,100세대 규모)
금 상	2개	상패 및 설계반영 (700세대 규모)
우수상	3개	상패 및 설계반영 (3∼400세대 규모)

나. 설계도서에 입상작품을 설치하도록 명시하고, 전기공사업체가 인지할 수 있도록 현장설명서에 관련내용을 공지한다.

다. 입상업체는 전기공사업체에게 공사 낙찰률*을 적용한 단가를 고려하여 납품하여야 한다.

* 낙찰율 : 예정가격에 대한 낙찰금액 또는 계약금액의 비율

라. 대상지구 및 세대수는 LH의 사업계획에 따라 일부 변경될 수 있다.

마. ‘납품권 이행약정서’(별표10) 및 ‘지식재산권 이용허락 동의서’ (별표7)는 시상식 전일까지 제출한다.

6	작품 제출기준

□ 일반사항

LH 아파트의 이미지를 제고시킬 수 있는 참신하고 독창적인 디자인이어야 하며, 현재 공사의 조명기구 상세도에 등재된 모델이 아니어야 한다.

공모대상 기준 소형․대형(동일 디자인) 및 옵션은 다음과 같으며, 소형․대형․옵션타입은 기준 조명기구의 디자인 도판에 함께 접수한다. (별표4 디자인 도판양식 참고)

- 거실등의 직부분리형은 60W이상은 등기구 3개이내(4개이상 안됨)로 분리 가능하며, 60W미만은 등기구 2개이내(3개이상 안됨)로 분리 가능함

(직부분리형의 개별 등기구의 KS, KC, 고효율인증 등 허용)

- 거실등 및 침실등의 매입형은 등기구 1개로 구성해야 한다.(등기구 분리 불가)

(매입형은 타공에 의해 기구가 매입되어 설치되는 형태임)

공모대상 조명기구의 사진은 실물(소형․대형․옵션타입 대상은 그래픽 이미지 가능)이어야 하며, 도판 작성기준을 준수한다.

소형․대형․옵션타입 및 공용부 조명에 대해서는 2차 실물접수는 하지 않는다. (1차, 2차 모두 도판심사 적용)

디자인 컨셉은 ‘LH 2024년 공동주택 조명기구 디자인 컨셉북’ (별도첨부)에 부합하도록 한다.

- 통합공공임대 및 뉴:홈의 주력평면은 다음과 같다.

구 분	뉴:홈(분양) [㎡]	통합공공임대(임대) [㎡]
주력평면	46, 55, 59, 74, 84	26, 36, 41, 55, 65, 84

- 뉴:홈 및 통합공공임대 각 타입별 세대 투시도 및 조명디자인(배치) 컨셉은 [별표11을 참고]한다.

- LH 공동주택 조명기구 디자인 컨셉은 다음과 같다.

뉴:홈	공간특성을 고려하여 라인조명, 다운라이트 조명등을 활용하여 트렌디한 조명컨셉 추구
통합공공임대	매입형 조명을 활용하여 시각적인 천장고 개선과 심플하면서 모던한 컨셉추구

⑥ 공모대상 규격기준

품 명		기 준 1차:도판 2차:실물	소 형 1차:도판 2차:도판	대 형 1차:도판 2차:도판	옵 션 1차:도판 2차:도판
단위세대 (7종)	거실등 (직부분리)	LED 60W	-	LED 80W	LED 80W (매입)
	침실등 (직부)	LED 30W	-	-	LED 30W (매입)
	식탁등 (펜던트)	LED 20W	LED 10W	-	-
	주방등 (숏타입)	LED 20W	-	LED 30W (롱)	-
	화장실등 (천장매입)	LED 15W	-	-	LED 15W (벽부형)
	현관센서등 (천장매입)	LED 10W	-	-	-
	다운라이트 (천장매입)	LED 6W	-	LED 8W	-

품 명		기 준 1차:도판 2차:도판	소 형 1차:도판 2차:도판	대 형 1차:도판 2차:도판	옵 션 1차:도판 2차:도판
공용부 (7종)	공용부직부등	LED 10W	-	-	-
	공용부벽부등	LED 10W	-	-	-
	주출입구센서등 (매입)	LED 10W	-	-	-
	계단실센서등	LED 10W	-	-	-
	주차장램프등	LED 25W	-	-	-
	특화조명 ① (동출입구)	LED 30W	-	-	-
	특화조명 ② (필로티)	LED 10W	-	-	-

* 식탁등은 모듈형 또는 램프형 제한 없음

* 현관센서등 및 공용부센서등(계단)은 비상등 겸용으로 한다. (축전지내장형 아님)

* 소형 및 대형의 경우 공모대상과 동일 디자인으로 제출하여야 하나, 일부기능 구현을 위한 등기구 폭 등의 조정은 가능

* 다운라이트는 원형 타공에 설치가능한 조명디자인이어야 하며, 외형은 제한 없음(단, 우물천장(약 50mm)에 설치가능한 구조여야 한다.)

* 특화조명 ①, ②는 LH 뉴:홈 익스테리어 가이드라인(별첨제공)을 참고하여 조명기구 사이즈, 색온도 등을 자유롭게 제시 가능함.

- 특화조명①은 정격용량(30W) 및 타입(업다운라이트)을 변경하여 제안 가능함.

* 특화조명 ①, ②는 옥외형 조명기구로 제작

□ 성능기준

거실등(조도조절 등기구) 및 침실등(솎음제어)의 주요기능은 심사 시 시연하지 않는다. 단, 입상작품의 현장납품 시에는 LH 전기공사시방서「LHCS 31 70 10 20 LED 실내조명설비」를 충족하여야 한다.

식탁등(펜던트형)은 높낮이 조절이 가능한 구조로 제작하여야하며, 램프타입일 경우 램프 수에 대한 제한은 없으며, LED 20W급(18~22W)으로 자유롭게 디자인을 제시할 수 있다.

조명기구 몸체는 재질에 대한 제한은 없으며, 다만 조명기구에 사용되는 강판은 KS D 3501(열간압연 연강판  및 강대) 또는 KS D 3512(냉간압연 강판 및 강대)에 규정된 것 또는 동등이상의 성능을 가진것으로 한다.

컨버터는 KS C 7655에 적합한 것이어야 하며, LED 전용 제품을 사용하여야 한다.

화장실, 동지하 등 습기가 있는 장소에 설치하는 등기구는 고무패킹으로 마감처리 등 방습조치를 하고, 접지단자를 설치한다.

⑥ 센서등은 등기구내에 인체감지 센서스위치, 주야간 구분 점멸 선택스위치를 부착하여야 하고, 전원노이즈를 차단하는 제품을 사용하여야 하며, 감지방식은 마이크로파 인체감지방식을 사용한다.

⑦ 아래의 성능기준은 공인기관시험성적서에 의해 확인하며, 2차 제출물 제출시까지 제출하여야 한다. 단, 식탁등의 경우 모듈형은 고효율인증기준 이상을 적용하여야 하며, 램프형의 경우 램프는 효율등급제도에 따라 1등급을 적용한다.

구 분	성능기준	비 고
광효율(완제품)	125 lm/W 이상	거실, 침실, 주방
광효율(패키지)	140 lm/W 이상
퍼센트 플리커	5% 이하
총 고조파왜율(THD)	10% 이하	10W 이하 제외
색온도	3000K 〜 5700K
LED 패키지	LM 80인증 제품

7	도판 작성기준

가. 도판의 규격 및 재질

규 격 : 700mm(폭) × 1,200mm(높이), 1장

재 질 : 압출 스티로폼 (폼보드, 10T)

나. 도판에는 액자형식의 틀이나 장식물 등 제출자를 인지할 수 있는 표식을 하지 않아야 한다.

다. 조명기구의 사진 크기, 제작도면 표현방법 등은 지정한 양식[별표4]을 준수하여야 한다.

라. 공모대상 조명기구의 사진은 실물(소형․대형․옵션은 그래픽 이미지 가능)이어야 한다.

8	작품설명서 작성기준

가. 작품설명서는 A4규격 스노우지(컬러, 가로작성, 단면인쇄, 중량 180g)를 사용하여 책자형식[종좌철 제본(접착 제본)]으로 작성한다.

나. 본문내용의 글씨체는 가급적 나눔고딕(15pt)으로 하고, 장평 및 자간은 변형을 주지 않는다.

다. 작품설명서 각 페이지에는 불필요한 이미지를 사용하지 않으며, 제출자를 인식할 수 있는 어떠한 표시도 하지 않는다.

(제출 업체명이나 인식이 가능한 표시가 확인 될 경우 실격처리 함)

라. 각종 서류에는 사용인감계와 동일한 인장으로 날인해야 한다.

마. 도판 및 제안서 등 1차 제출물 일체를 USB에 저장하여 제출한다.

바. USB에는 각 조명기구별 이미지(해상도 300dpi 이상)와 도판 전체 이미지(JPG 파일)를 각각 저장한다.

사. 작품설명서 총 19페이지 이내로 구성한다.

1페이지 : 표지

② 2페이지 : 목차

③ 3~7페이지 : 작품 컨셉 및 특징 (이미지사용 가능)

- ‘LH 2024년 공동주택 조명기구 디자인 컨셉북’평면 등 활용 가능

- 5페이지 이내로 작성 가능하며 페이지수 초과작성은 불가함.

(페이지 초과 작성 시 감점처리 예정)

④ 8페이지~ 19페이지(12장이내) : 품목별 정면․측면․후면․내부 실물 사진 및 제작도

- TOP VIEW, BOTTOM VIEW, SIDE VIEW

- 등기구 SIZE(가로, 세로, 높이)

- 구성품별 명칭 및 재질 등

- 취부금구 상세도

⑤ 제안서의 양식은 제품 및 업체 특성에 따라 일부 변경 할 수 있다.

□ 작품설명서 작성기준

ㅇ 용지규격 : A4규격 스노우지(컬러, 가로작성, 중량 180g)

ㅇ 인쇄방법 : 단면 칼라 인쇄

ㅇ 제본방법 : 종좌철 제본(접착 제본)

ㅇ 글 씨 체 : 나눔고딕(15pt) 사용

ㅇ 쪽 번 호 : 하단 중앙에 표기

ㅇ 제안서 목차 및 내용

페이지	내용
1	제안서 표지
2	목차
3～7 (5페이지이내)	작품 컨셉 및 특징 (5페이지 초과 불가) ※ 페이지 수 초과시 평가 감점 기준 수립예정
8～19 (12페이지 이내)	품목별 실물 사진, 제작도 및 특징 - 실물 사진(정면, 측면, 후면, 내부) - 제작도(TOP VIEW, SIDE VIEW, FRONT VIEW), 사이즈 표기 - 구성품별 명칭, 재질, 취부금구 상세도 - 디자인적 특징 등

* 항목별 상세 작성 시 규격 확인이 가능하도록 치수 표시(적용단위: mm)

* 필요한 경우 세부목차를 추가하거나 일부를 변경할 수 있다.

* 작품 컨셉 및 특징은 5페이지 이내(초과안됨)로 작성해야하며, 품목별 실물 사진, 제작도 및 특징은 12페이지 이내로 작성가능하다.

* 평가위원이 알기 쉽게 서술 또는 표현할 것

아. 작품설명서 작성 시 유의사항

ㅇ 작품설명서는 작성기준을 준용하여 작성한다.

ㅇ 작품설명서는 최소한의 사항을 요구한 것으로서 보다 향상된 내용으로 제안하거나 새로운 제안을 할 수 있음

ㅇ 제출된 작품설명서 및 관련 자료는 일체 반환하지 않으며, 본 제안서 작성 및 제출과 관련되는 비용은 제안사의 부담으로 함

ㅇ 작품설명서는 필요시 내용을 추가할 수 있음. 제출된 이후에는 우리 공사가 요청하지 않는 한 수정․추가․대체할 수 없음

ㅇ 작성내용은 꼭 필요한 사항 위주로 명료하게 작성하여야 하며,「가능하다」, 「가능하다고 본다」, 「할 수도 있다」, 「고려하고 있다」 등의 표현은 평가에서 불가능한 것으로 간주함

ㅇ 작품설명서는 허위나 단순한 추측으로 작성해서는 아니 되며, 모든 기재사항은 객관적으로 입증할 수 있어야 함. 입증할 수 없거나 허위로 작성된 사실이 발견된 경우 평가대상에서 제외함

ㅇ 작품설명서의 내용 중 평가 항목에 해당되는 근거자료를 제시하지 않은 경우 해당사항이 없는 것으로 간주함

ㅇ 작품설명서 및 작품설명서 작성과 관련된 모든 문서는 참여자의 이익을 보호하기 위해 외부에 공개할 수 없음

ㅇ 작성자는 본 공모전을 진행함에 있어서 발생하는 저작권, 사용권, 또는 특허 등에 대해 일체의 하자가 없도록 조치하여야 한다.

ㅇ 기타사항

- 작품설명서 내용에 허위사실이 발견될 경우 업체선정에서 제외하고 계약을 해지하며 향후 실시하는 공모전 참여 제한 등 조치 예정

- 업체는 본 공모 과정에서 취득하게 된 공사의 내부정보를 타사 또는 제3자에게 누설해서는 아니 되며 공사에서 요구하는 보안 준수사항을 철저히 이행하여야 함

9	조명기구 실물 제출기준

가. 1차 심사를 통과한 작품은 LH가 지정하는 장소의 전시부스에 도판으로 출품한 조명기구를 설치하여야 하며, 조명기구에는 제출자를 인식할 수 있는 어떠한 표식도 하지 않아야 한다.

나. 설치된 조명기구는 평상시 취급할 수 있는 어떤 상황에 대해서도 파손되거나 오작동 되지 않아야 한다.

다. 기타 상세내용은 2차 심사 업체를 대상으로 별도의 설명회를 개최할 수 있다.

10	입상작품 활용계획

가. 설계도서 적용

① 입상작품은 전기공사 설계도서에 적용하기 위한 조명기구 디자인풀(Pool)로 구성된다.

② 디자인풀 구성 시에 조명기구의 재질, 규격, 성능 등을 일부 조정할 수 있다.

③ 입상업체는 공모 품목이 아니더라도, 조명기구 디자인풀 구성에 필요한 품목 및 규격의 조명기구 디자인 제출에 협조해야 한다.

나. 현장 납품

현장에 납품될 조명기구는 해당 단지에 설치되는 LED실내조명등(3911210201) 및 LED다운라이트(3911151502)로 한다.

입상업체는 납품현장 전기공사 입찰공고 전까지 납품대상의 해당 KS 인증서 및 고효율인증서를 모두 소지하여야 하며, 미 취득시 해당품목은 납품할 수 없다. 또한, 사급자재 계약 및 자재 납품시점에도 해당 품목의 KS 인증서 및 고효율인증서를 소지해야 한다.

③ 현장납품 시에는 LH 전기공사시방서「LHCS 31 70 10 20 LED실내조명설비」 및 조명기구 상세도 기준과 규격 등을 충족하는 제품이 납품되어야 한다.

LH 시방서 및 설계기준 등 관련기준이 변경되었을 경우에는 납품전까지 변경된 기준을 충족하여야 한다.

납품할 디자인으로 선정된 이후에 납기지연, 가격 상향 조정 등의 문제가 발생할 경우 다른 디자인으로 설계변경 조치하고, 디자인풀(Pool)에 있는 해당 업체의 전체 품목을 삭제한다.

입상업체는 사급자재 계약 시에도 유효기간내의 중소기업확인서 및 직접생산증명서를 모두 소지해야하며, 미 보유 또는 유효기간이 만료된 경우에는 해당단지의 조명기구를 납품할 수 없다.

※ 해당사항으로 현장납품이 취소될 경우 차순위자로 수상 변경 등 내부 결정에 따라 조치하고, 입상 취소업체에게는 입찰 제재 또는 손해배상 등 별도 조치가 취해질 수 있음

다. 기타 사항

① 공모 품목 이외의 조명기구에 대한 디자인 풀 구성이 필요할 경우 입상업체 등을 대상으로 1개 이상의 디자인을 추천받아 구성할 수 있다.

② LH의 조명설계와 시공에 대한 기준 수립 시에는 입상업체를 대상으로 자문 등 요청할 수 있으며 이에 협조해야한다.

③ 입상업체는 주택전시관 건립지구(사이버 주택전시관 포함)의 마감자재 품평회 관련으로 LH가 요구*하는 경우 마감자재 품평회에 제품 출품 및 참석 등 적극 협조하여야 한다.

(공모전 입상 품목 외 제품 추가 제시 가능)

* 지급자재 발주 및 계약 전 마감자재 품평회 시행 등 협조가 필요한 경우 등

라. 문 의 처

한국토지주택공사 공공주택시설처 LH 조명기구 디자인 공모전 담당

(TEL : 055-922-4126, FAX : 0503-6994-5305, doublej@lh.or.kr)

※ 붙  임

[별표 1.] LH 조명기구 디자인 공모전 응모신청서

[별표 2.] 개인정보 수집 및 이용 동의서

[별표 3.] LH 조명기구 디자인 공모전 작품 접수증

[별표 4.] 조명기구 디자인 도판7

[별표 5.] LH 조명기구 설계도서 적용단가

[별표 6.] 사용인감계

[별표 7.] 공모전 입상작품 디자인 활용 동의서(예시)

[별표 8.] 공모제안서 표지

[별표 9.] 공모전 주요 제출물 일정

[별표 10.] 납품권 이행 약정서(예시)

[별표 11.] 서약서

[별표 12.] 청렴서약서

[별표 13.] 사전설명 금지 각서

[별표 14.] 대표자선임서(공동응모시)

[별표 15.] 품질 및 납품 확약서

[별표 16.] LH 공동주택 조명 디자인 컨셉

[별표 1]

LH 조명기구 디자인 공모전 응모신청서

접수번호
공모전 응모업체	업체명		전화번호 (FAX)
	대표자		신청자	(성명)
				(H P)
	소재지		E-Mail
한국토지주택공사에서 주최하는 “LH 조명기구 디자인 공모전”에 공모지침을 준수하여 응모할 것을 신청합니다. 첨부 1. 중소기업확인서 1부 2. 직접생산증명서 1부 3. KS 인증서 1부 4. 개인정보 수집 및 이용 동의서 1부 2025년 월 일 업체대표 : (인) 한국토지주택공사 사장 귀하

---------------- 절 --- 취 ---- 선 ----------------

응 모 접 수 증

접수번호				접 수 인
업 체 명
대 표 자
소 재 지
신 청 자		HP
접수일자

[별표 2]

개인정보 수집 및 이용 동의서

개인정보보호법 제15조에 근거하여 다음과 같이「LH 조명기구 디자인 공모전」응모자의 동의를 받고자 합니다.

■ 수집하는 개인정보의 항목

ㅇ 공사는「LH 조명기구 디자인 공모전」업무 수행과 관련하여 아래와 같이 개인정보를 수집하고 있습니다.

- 직장명, 성명, 주소, 연락처(휴대폰), 이메일주소

■ 개인정보 수집・이용 목적

ㅇ 공사는 작품접수, 접수확인, 심사, 수상발표 시 확인 및 필요한 사항 등 안내를 위해 원활한 의사소통 경로를 확보하고자 최소한의 개인정보를 수집・이용하고자 합니다.

■ 개인정보 보유 및 이용기간

ㅇ 공사는 공모전 기간 동안만 수집정보를 보유 및 이용하며 개인정보 수집 및 이용 목적이 달성된 후에는 수집된 개인정보를 열람 또는 이용할 수 없도록 즉시 파기 처리합니다.

- 파기절차 : 이용목적 달성 후 지체 없이(5일 이내) 파기

- 파기방법 : 종이출력정보 - 분쇄 또는 소각

■ 개인정보 수집/이용 동의 거부의 권리

ㅇ 정보주체는 개인정보의 수집・이용에 대한 동의를 거부할 수 있으며, 동의 거부시「LH 조명기구 디자인 공모전」에 접수하실 수 없습니다.

□ 공사가 상기 필수적인 항목에 대한 개인정보를 수집⦁이용하는 것에 대해 동의하십니까? (해당란에 √표시)	동의함 □
	동의하지 않음 □

동의자 확인  :   성명 _________________ (인 또는 서명)

동의자 확인  :   성명 _________________ (인 또는 서명)

[별표 3]

LH 조명기구 디자인 공모전 작품 제출서

접수번호
회사명		대표자	전화번호	공모전 신청자
					사무실: 핸드폰:
한국토지주택공사에서 주최하는 LH 조명기구 디자인 공모전의 지침서를 준수하여 붙임과 같이 작품을 제출합니다. 제출일 : 2025. . . 대표 (인) 붙 임 : 1. 조명기구 디자인 도판 1부 2. 작품설명서 1부 3. 공인기관시험성적서 또는 고효율인증서 1부 4. 사업자등록증 및 사용인감계 각 1부 5. USB(제출물 일체 FILE) 1부 한국토지주택공사 사장 귀하

------------------------------ 절---------- 취 ---------- 선 ---------------------------------

LH 조명기구 디자인 공모전 작품 접수증

접수번호			접수인
응 모 자	회사명
	대표자

접 수 일 : 2025.   .

접 수 처 : 한국토지주택공사 공공주택시설처

[별표 4-1]

조명기구 디자인 도판

[별표 4-2]

조명기구 디자인 도판

[별표 4-3]

조명기구 디자인 도판

[별표 4-4]

조명기구 디자인 도판

[별표 5]

LH 조명기구 설계도서 적용단가

(VAT제외)

품 명		공 모	단가(원)	비고
단위 세대	거실등	LED 60W	340,000	직부 분리형 (디밍, 색온도 조절가능)
		LED 80W	380,000	직부 분리형 / 매입형 (디밍, 색온도 조절가능)
	침실등	LED 30W	125,000	직부형 / 매입형 (디밍, 색온도 조절가능)
	식탁등	LED 20W	104,000
		LED 10W	56,000
	주방등	LED 20W(숏)	69,000
		LED 30W(롱)	86,800
	화장실등	LED 15W	58,000	천장형
		LED 15W	44,000	벽부형
	현관센서등	LED 10W	40,000	일반/비상 릴레이 전환방식 (축전지내장형 X)
	다운라이트	LED 6W	80,000	매입(디밍, 색온도 조절가능)
공용부	공용부 직부등	LED 10W	22,000	-
	공용부 벽부등	LED 10W	20,000	-
	주출입구 센서등	LED 10W	40,000
	계단실 센서등	LED 10W	45,000	비상등 겸용(배터리내장형 X)
	주차장 램프등	LED 25W	150,000
	특화조명①	LED 30W (15W×2)	140,000	동출입구 업/다운라이트(옥외)
	특화조명②	LED 10W	120,000	필로티 다운라이트(옥외)

※ 단, 거실등, 침실등 및 다운라이트의 디밍 및 색온도제어는 심사 시 시연하지 않는다.

※ 현관센서등은 축전지내장형이 아닌 일반/비상겸용(릴레이 전환방식)으로 디자인공모를 실시하고, 추후 현관센서등 설계 개선 시 단가 및 작동방식은 변경될 수 있음.

(심사시 기능 시연은 하지 않는다)

[별표 6]

사용인감계

사용인감

사용용도 : LH 조명기구 디자인 공모전 제출용

위 인감은 당사(본인)에서 사용하는 인감으로써 상기용도와 관련된 모든 업무에 사용하겠으며, 위 인감으로 인한 법률적 책임은 당사(본인)가 질 것을 확인하고 이에 사용인감계를 제출합니다.

붙 임 : 법인(개인) 인감증명서 1부

2025.    .     .

주 소 :

상 호 :

대 표 :                  (인)

한국토지주택공사 사장 귀하

[별표 7]

공모전 입상작품 지식재산권 이용허락 동의서(예시)

□ 공모명  : LH 조명기구 디자인 공모전

□ 주최/주관 : 한국토지주택공사

(제 1 조) 제출물에 대한 권리 귀속

응모업체가 공모전에 제출한 각 품목별 조명기구 디자인에 대한 지식재산권(특허, 디자인을 포함한 지식재산권의 출원 및 등록권리)은 원칙적으로 응모업체에게 있다.

단, 공모전 입상업체는 LH 및 LH와 조명기구 납품계약을 체결한 업체(이하 ‘계약업체’)가 각 품목별 조명기구 디자인을 제2조에 따라 실시하는 것과 관련하여 허락한다.

(제 2 조) 입상작품에 사용된 통상실시권의 범위

LH 및 계약업체는 공모전 입상작품 및 입상작품 외 추가 제안으로 LH 조명기구 디자인풀에 사용된 지식재산권에 대하여 무상으로 아래와 같이 실시할 수 있다.

① 실시지역 : 대한민국 전역(LH 주택건설 현장, 리츠 및 민간참여 공공주택건설사업 포함)

② 실시기간 : 2026년 1월 1일 ～ 2028년 12월 31일 (3년간 공모전 입상작품을 설계도서에 적용한 지구로 하며, 공사 중인 현장에서도 적용 할 수 있다. 단, LH가 조명기구 디자인풀 사용 필요에 따라 실시기간을 조기에 종료할 수 있다.)

③ 실시태양 : 위의 지식재산권에 기반한 제품의 생산, 사용(시공) 및 계약업체를 통한 이용

④ 입상업체는 계약업체가 제1항 내지 3항의 범위 내에서 조명기구 제작을 위한 제반사항을 요구할 경우 이에 성실히 응하여야 하며, 입상업체의 지식재산권을 이용한 제품을 제작ㆍ납품하는 것에 대해 동의한다.

(제 3 조) 실시 협약기간 연장

실시 협약기간은 제2조의 기한으로 하며, LH와 입상업체가 본 협약을 성실히 이행 후 협약기간 만료 전 기간 연장을 요청하였을 경우 특별한 사유가 없는 한 입상업체는 우선 협상하여야 한다.

(제 4 조) 제출물(제출물에 포함된 아이디어 등)의 실시

LH가 본 공모전의 취지, 목적을 달성하기 위한 이유로 당선자의 제출물을 활용할 경우에 한하여 제출물과 동일한 디자인 및 이와 유사한 디자인에 대해 지식재산권을 받을 수 있는 권리를 LH에게 양도하는 것을 동의한다.

이외의 다른 목적으로 제출물의 이용이 필요한 경우에는 입상자와 실시범위, 사용기간 등에 자세한 내용을 상호 협의하여 결정한다. 다만, 제출물이 LH에서 이미 검토/ 진행 중이었던 사업/서비스와 동일(유사)하거나, 이미 대중에 공개된 사업/서비스와 동일(유사)한 경우 등에 대해서는 해당 사업/서비스가 실시된다고 하더라도 LH의 도용이나 지식재산권 등 권리 침해로 간주되지 않는다.

(제 5 조) 권리 보존

① LH 및 입상업체는 해당 지식재산권에 대한 침해가 있음을 알게 된 경우에는 지체 없이 그 사실을 상호 통지하고, 행 지식재산권을 침해한 자에 대하여 침해 금지에 필요한 조치 및 처리를 위하여 상호 협조하여야 한다.

② LH는 해당 지식재산권의 효력에 대하여 심판, 소송 등 이의를 제기할 수 없다.

(제 6 조) 통보의 의무

입상업체는 본 협약 체결이후 법인(개인)의 주소, 대표자 등 주요사항이 변경되었을 경우 30일 이내 LH에 통보하여야 하며, 이를 통보하지 아니하는 경우 LH는 계약을 해지할 수 있다.

(제 7 조) 실시기간의 종료

LH는 실시기간 만료시 실시권에 관한 모든 행위를 중지하여야 하며, 실시기간 내에 계약이 체결되지 않았으나 건설현장 등에 적용제품으로 선정된 제품이 있을 시, 이에 대하여는 별도의 협의하에 만료일 이후 처리할 수 있다.

(제 8 조) 비밀유지

LH와 입상업체는 본 협약을 통하여 얻은 상대방의 비밀을 제3자에게 누설해서는 아니된다.

(제 9 조) 제출물의 파기 및 활용기간

LH는 응모업체가 제출한 제출물에 대해 비밀을 유지 및 제3자에게 누설해서는 아니 되며, 입상하지 않은 제출물은 시상일로부터 3개월 이내에 폐기됩니다. 다만, 공모전 입상작에 대해서는 제2조에 따라 시상일로부터 3년 동안 활용할 수 있습니다.

(제 10 조) 해석 및 분쟁 해결

①  본 협약에 명기되지 않은 사항 및 협약의 해석상 이의가 있을 때는 상호 협의에 의하여 결정함을 원칙으로 하되 협의가 성립되지 않을 경우는 법원의 결정에 따른다.

② 입상업체의 디자인이 제3자의 지식재산권을 침해한 경우 그에 따른 분쟁 비용과 일체의 손해는 입상업체가 부담한다.

(제 11 조) 동의사항 미이행시 조치

LH는 입상업체가 공모전의 취지 및 목적 달성을 위해 체결한 “공모전 입상작품 지식재산권 이용허락 동의서” 를 이행하지 않을 경우 다음과 같은 조치를 취할 수 있다.

① LH 조명기구 디자인풀(Pool)에 해당 업체의 전체 품목 삭제

② 차기 LH에서 시행하는 조명기구 공모전 참가자격 제한

약 정 일 : 2025년  1월  1일

협약당사자   주  소 : 경상남도 진주시 충의로 19(충무공동)

상  호 : 한국토지주택공사

대표자 : 이 한 준                            (인)

법인등록번호 :

협약당사자   주  소 :

상  호 :

대표자 :                                     (인)

법인등록번호 :

[별표 8]

LH 조명기구 디자인 공모전

↳ 신명조체 24p 진하게

공 모 제 안 서

↳ 신명조체 50p 진하게

2025년  0월  00일

제 출 업 체 명

↳  신명조체 20p 진하게

※ 제안서 1부는 제안업체(단체) 인식표시하고(제출용),

나머지는 제안업체(단체) 인식표시 금지(평가용)

[별표 9]

공모전 주요제출물 일정

□ 공고 후 1주일 간 (2025. 06. 11 〜 2025. 06. 17, 예정)

- 응모신청서 [별표1]

- 중소기업확인서

- 직접생산증명서

- KS 인증서

- 개인정보 수집 및 이용 동의서 [별표2]

□ 1차 작품 접수 기간 (2025. 07. 21 〜 2025. 07. 24, 예정)

- 조명기구 디자인 도판 [별표4]

- USB(제출물 일체 FILE) 1개

- 작품설명서 5부 (업체명 표시본 1부 포함) [별표8]

- 별도자료 1식 (제본제출)

① LH 조명기구 디자인 공모전 제안서 제출서 [별표3]

② 사업자등록증 및 사용인감계 [별표6]

③ 서약서 [별표11]

④ 청렴서약서 [별표12]

⑤ 사전설명 금지 각서 [별표13]

⑥ 대표자 선임서 (공동응모 시) [별표14]

⑦ 품질 및 납품 확약서 [별표15]

□ 2차 작품 접수 기간 (2025. 09. 02 〜 2025. 09. 05, 예정)

- 조명기구 실물

- 작품설명서 12부 (업체명 표시본 1부 포함) [별표8]

- 공인기관시험성적서 또는 고효율인증서

□ 시상 식 전까지 (2025. 09. 25, 예정)

- 납품권 이행 약정서 및 공모전 입상작품 디자인 이용허락 동의서

- 입상작품에 대한 상세도(CAD), 이미지, 3D파일 등

※ 공모일정은 공모진행 과정에 따라 일부 변경될 수 있으며, 이 경우 별도 통보한다.

[별표 10]

납품권 이행 약정서(예시)

LH 조명기구 디자인 공모전과 관련하여 입상업체에게 주어지는 조명기구 납품권의 이행에 대하여 한국토지주택공사(이하 ‘LH’이라 한다)와 입상업체 상호간 아래와 같이 약정한다.

(제 1 조) 납품장소

OO아파트 건설공사 00공구를 납품장소로 하며, 대상지구 및 세대수는 LH의 사업계획에 따라 일부 변경될 수 있다.

(제 2 조) 납품내용

조명기구 입상작품 중 상기 지구의 LED실내조명등 및 LED다운라이트로 한다.

(제 3 조) 설계도서 표기

“LH”는 “입상업체”의 조명기구 이미지를 설계도면에 표기하고 전기공사 입찰 전 현장설명서를 통하여 공사업체가 인지할 수 있도록 한다.

(제 4 조) 납품권의 양도 및 변경 등

“입상업체”는 “LH”의 승낙 없이 이 약정상의 권리, 의무를 제3자에게 양도, 대여, 담보제공 등 기타 처분행위를 할 수 없다.

(제 5 조) 약정내용 변경

① “LH”는 “LH”의 사업계획 변경으로 인해 상기 납품지구의 변경이 불가피한 경우 “입상업체”와 협의하여 제반 여건이 비슷한 다른 지구를 지정할 수 있다.

② 공사 진행 중 “LH”의 설계기준 또는 현장 내외의 여건 변화로 품목 또는 규격의 변경이 필요한 경우에는 “입상업체”와 협의하여 변경할 수 있다.

(제 6 조) 약정해제 또는 해지

① “LH”는 다음 각 호에 해당하는 경우에는 당해 약정을 해제 또는 해지할 수 있다.

1. “입상업체”가 “LH”의 승낙 없이 약정상 권리 또는 의무를 양도한 경우

2. “입상업체”의 파산, 폐업, 기타사유로 약정이행이 불가능한 경우

3. “입상업체”가 현장 납품기일 내 조명기구 납품을 완료할 수 없다고 판단되는 경우

4. “입상업체”가 납품지구 전기공사업체에게 공사 낙찰률을 적용한 단가를 초과하는 과도한 납품단가를 요구한 경우

5. “입상업체”의 사정으로 납품권리를 포기하는 경우

6. 기타 “입상업체”가 본 약정을 위반했을 때

7. “입상업체”의 지식재산권(특허, 디자인을 포함한 출원 및 등록권리 등)이  타인(업체)에 대한 지식재산권의 침해·모방·표절 등 시비가 발생한 경우

② “LH”는 제1항에 의거 약정을 해제 또는 해지할 경우에는 “입상업체”에게 그 뜻을 7일전까지 통지한다.

약 정 일 : 2025년    월    일

LH	주 소
	상 호		대 표 자	(인)
입상 업체	주 소
	상 호		대 표 자	(인)

[별표 11]

서  약  서

업체명 :

주  소 :

본인은 『LH 조명기구 디자인 공모전』에 참가함에 있어 귀 공사가 결정한 평가결과를 수용하고 평가와 관련하여 추후 어떠한 이의도 제기하지 않을 것을 서약합니다.

2025 .     .     .

대표자    성    명 :                 (인)

생년월일 :

한국토지주택공사 사장 귀하

[별표 12]

(입찰참가업체용)

청렴계약(서약)서

당 사는 부패없는 깨끗한 계약문화를 조성하고 청렴계약제 시행취지에 적극 부응하기 위하여 입찰․낙찰, 계약체결 또는 계약이행 등의 과정(준공․납품 이후를 포함한다)에서 아래 각 호의 청렴계약 조건을 준수할 것이며, 이를 위반할 때에는 입찰․낙찰을 취소하거나 계약을 해제․해지, 서면경고를 부여하는 등의 불이익을 감수하고, 이에 민․형사상 이의를 제기하지 않을 것임을 약정합니다.

1. 금품․향응 등(친인척 등에 대한 부정한 취업 제공 포함)을 요구 또는 약속하거나 수수(授受)하지 않을 것이며, 공사 임직원에게 금품․향응 등을 제공한 경우에는 관련 법령에 따라 부정당업자의 입찰참가자격 제한 처분을 받겠습니다.

2. 입찰가격의 사전 협의 또는 특정인의 낙찰을 위한 담합 등 공정한 경쟁을 방해하는 행위시에는 관련 법령에 따라 부정당업자의 입찰참가자격 제한 처분을 받음과 아울러 아래의 손해배상액을 납부토록 하겠습니다.

1) 입찰자(계약상대자 제외) : 입찰금액의 100분의 5

2) 계약상대자 : 계약금액의 100분의 10

3. 공정한 직무수행을 방해하는 알선․청탁을 통하여 입찰 또는 계약과 관련된 특정 정보의 제공을 요구하거나 받는 행위를 하지 않겠으며, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제27조제1항 각호, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제76조제1항 각호의 사유에 해당하는 어떠한 행위를 하지 않겠습니다.

4. 인권경영을 통하여 기업활동 전반에 있어서 인권을 존중․증진시키고 인권과 관련된 부정적 영향이 발생하지 않도록 노력하겠으며, 인권보호에 동참할 것을 약속합니다.

2025 년   월   일

서약자   ○○○회사   대표 ○○○ (인)

한국토지주택공사 사장 귀하

[별표 13]

사전설명 금지 각서

본인은『LH 조명기구 디자인 공모전』과 관련하여 평가위원에게 사전설명 시 평가위원이 사전설명 여부 확인서를 제출하는 경우 1인당 1점 감점과 관계법령에 따라 처벌하여도 감수할 것을 서약합니다.

2025 .     .     .

업 체 명 :

주    소 :

대 표 자 :                 (인)

한국토지주택공사 사장 귀하

[별표14]

대표자 선임서

대 표 업 체 명 :

소    재    지 :

사업자등록번호 :

상기 대표업체를 이번 LH에서 시행하는 “LH 조명기구 디자인 공모전”에 대한 아래의 공동응모업체의 대표자로 선임하고 모든 법적권리와 의무사항에 대하여 위임합니다.

2025 년    월      일

공동응모업체

업체명 :                  (지분율 :    %)   대표 :            (인)

업체명 :                  (지분율 :    %)   대표 :            (인)

※ 법인인감(대표인감) 날인

한국토지주택공사 사장 귀하

[별표 15]

품질 및 납품 확약서

대 표 업 체 명 :

소    재    지 :

사업자등록번호 :

본인은『LH 조명기구 디자인 공모전』과 관련하여 관련 법령에 따른 적법한 인증(인정) 및 증명서의 제출과 시방 품질 조건 등 관련 기준을 준수할 것을 확약하며, 이를 위반시 당선 취소 등의 불이익을 감수하겠습니다.

2025 .     .     .

업 체 명 :

주    소 :

대 표 자 :                 (인)

한국토지주택공사 사장 귀하

[별표 16] LH 공동주택 조명 디자인 컨셉

□ 뉴:홈

① 46㎡ : Stay at Home [집에머물다] (1~2인 청년층 타겟)

- 여가/취미공간 특화 및 미니멀리즘 디자인 활용

- 넓어보이는 시각적효과 고려

거실
침실	주방

② 55㎡ : Fit Sized SPACE [맞춤형 공간] (1~2인 청년층 타겟)

- 효율적인 디자인 활용, 간결하고 심플한 조명활용

- 넓어보이는 시각적 효과 고려

거실
침실	주방

③ 59㎡ : Coexistence [부드러운 느낌과 따스함의 공존] (신혼부부+영유아 타겟)

- 가족과의 공동 생활 고려

- 부드럽고 따스하면서 효율적인 조명 환경

거실
침실	주방

④ 74㎡ : Uncommon House [특별한 우리집] (3~5인 일반+다자녀 타겟)

- 고등, 성인 자녀를 고려해 학습 및 홈 오피스 환경 고려

- 세련되고 부드러운 환경 조성

거실
침실	주방

⑤ 84㎡ : Separately Together [따로 또 같이] (3~5인 일반+다자녀 타겟)

- 넓은 공간을 더해 천장고 개선

- 심플하면서 다양하고 조화로운 환경조성

거실
침실	주방

□ 통합공공임대

ㅇ 매입형 타입 조명 활용, 시각적인 천장고 개선

① 26/36㎡ : 청년, 노년, 사회초년생 타겟

② 41㎡ : 신혼부부 타겟

③ 55㎡/65㎡: 부부+1자녀 타겟

④ 84㎡ : 부부+2자녀 타겟

거실
침실
주방